## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10261 (MUSSY-SUR-SEINE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10141 : traité
- 10170 : traité
- 10288 : traité
- 10317 : traité
- 21149 : traité
- 21302 : traité
- 21305 : traité
- 21419 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.648 | - | 91.7% [2.31]
0B | 01 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.363 | - | 85% [13.57]
0B | 02 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=5.743 (*) | - | 73.3% [8.119999999999999]
0B | 03 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.882 | - | 77.1% [10.78]
0B | 08 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.343 | - | 78.8% [19.17]
0B | 10 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.915 | - | 61.8% [22.55]
0C | 61 |  | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.55 | - | 82.6% [11.1]
0D | 02 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.876 | - | 81.8% [7.24]
0D | 31 |  | 2010-02-08 | - | 1:500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.269 | - | 83.3% [32.6]
0D | 32 |  | 2010-02-08 | - | 1:500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.613 | - | 65.8% [31.44]
0E | 04 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.902 | - | 77.6% [11.48]
0E | 05 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.82 | - | 76.9% [16.63]
AB | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.085 | - | 88% [10.37]
AC | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 84.4% [8.98]
AD | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.084 | - | 92.6% [3.81]
AH | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 88.9% [3.81]
ZA | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.241 | - | 90.9% [5.84]
ZB | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 94.6% [20.74]
ZC | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 100% [0.24]
ZD | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 100% [0.69]
ZE | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.263 | - | 100% [0.48]
ZH | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 100% [0.69]
ZI | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 100% [1.39]
ZK | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 95.3% [3.37]
ZL | 01 | 2000 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.184 | - | 98.7% [2.02]
ZM | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 94.3% [4.15]
ZN | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 100% [1.07]
ZO | 01 | 2000 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 97.6% [5.23]
0A | 01 | 1965 | 2007-09-20 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.683 | - | 93.3% [12.13]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 31 |  | 512 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811864 | 6765286
0D | 31 |  | 630 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811795 | 6765476
0D | 31 |  | 493 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811910 | 6765292
0D | 31 |  | 1247 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811863 | 6765289
0D | 31 |  | 1248 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811863 | 6765287
0D | 31 |  | 1300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811547 | 6765200
0D | 31 |  | 1301 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811550 | 6765199
0D | 31 |  | 1302 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811548 | 6765196
0D | 31 |  | 1303 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811547 | 6765195
0D | 31 |  | 1304 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811545 | 6765198
0D | 31 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 811803 | 6765462
0D | 32 |  | 910 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811890 | 6765061
0D | 32 |  | 1262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811815 | 6765177
0D | 32 |  | 1289 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811917 | 6765126
0D | 32 |  | 1290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811917 | 6765128
0D | 32 |  | 1291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811925 | 6765128
0D | 32 |  | 1318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811704 | 6765022
0D | 32 |  | 1321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811705 | 6765020
0D | 32 |  | 1323 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811703 | 6765020
0D | 32 |  | 1324 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811703 | 6765016
0D | 32 |  | 1385 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811795 | 6765154
0D | 32 |  | 689 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811699 | 6765204
0D | 32 |  | 690 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811687 | 6765198
0D | 32 |  | 702 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811715 | 6765213
0D | 32 |  | 817 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811945 | 6765207
0D | 32 |  | 819 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811933 | 6765188
0D | 32 |  | 820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811924 | 6765188
0D | 32 |  | 929 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811859 | 6765098
0D | 32 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811861 | 6765098
0D | 32 |  | 1060 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811652 | 6765017
0D | 32 |  | 1061 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811648 | 6765022
0D | 32 |  | 1067 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811684 | 6765038
0D | 32 |  | 1075 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811644 | 6765031
0D | 32 |  | 1102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811606 | 6765091
0D | 32 |  | 1108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811588 | 6765120
0D | 32 |  | 1110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811627 | 6765147
0D | 32 |  | 1115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811612 | 6765162
0D | 32 |  | 836 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811937 | 6765150
0D | 32 |  | 898 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811823 | 6765038
0D | 32 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 811810 | 6765138
0E | 05 |  | 922 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809474 | 6763179
AC | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 811968 | 6764820
AH | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811532 | 6764961
AH | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811528 | 6764968
AH | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811482 | 6764999
AH | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811477 | 6765006
AH | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811448 | 6764976
AH | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811501 | 6765200
AH | 01 |  | 236 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811166 | 6765301
AH | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811319 | 6765390
AH | 01 |  | 267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811051 | 6765417
AH | 01 |  | 289 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811102 | 6765285
AH | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811059 | 6765406
AH | 01 |  | 335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811003 | 6765213
AH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 811583 | 6765013
ZE | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 815649 | 6764651
ZI | 01 |  | 43 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814193 | 6765252
ZK | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812099 | 6764847
ZM | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810569 | 6764238
ZM | 01 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810062 | 6764043
ZM | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810065 | 6764038

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr