## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10116 (CRESANTIGNES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10147 : traité
- 10177 : traité
- 10179 : traité
- 10212 : traité
- 10359 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 | 1933 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.796 | - | 70.3% [10.43]
ZA | 01 | 1972 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.331 | - | 94.8% [2.57]
ZB | 01 | 1972 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.061 (*) | - | 99.1% [3.63]
0A | 02 | 1933 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.246 | - | 65.2% [5.7]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 348 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 775647 | 6782920
0A | 02 |  | 531 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775183 | 6783282
0A | 02 |  | 536 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775288 | 6783211
0A | 02 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775484 | 6782971
0A | 02 |  | 584 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775462 | 6782909
0A | 02 |  | 598 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775281 | 6783244
0A | 02 |  | 604 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775554 | 6782879
0A | 02 |  | 609 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775546 | 6782873
0A | 02 |  | 452 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775617 | 6782867
0A | 02 |  | 540 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775286 | 6783184
0A | 02 |  | 634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775279 | 6783164
0A | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 775720 | 6782955
0B | 02 |  | 1165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775730 | 6782842
0B | 02 |  | 1166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775736 | 6782855
0B | 02 |  | 1175 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775823 | 6782507
0B | 02 |  | 1189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775727 | 6782706
0B | 02 |  | 1191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775805 | 6782470
0B | 02 |  | 1192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775844 | 6782487
0B | 02 |  | 1193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775886 | 6782505
0B | 02 |  | 1206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775917 | 6782539
0B | 02 |  | 1213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775779 | 6782783
0B | 02 |  | 594 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775780 | 6782748
0B | 02 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775967 | 6782814
0B | 02 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775980 | 6782741
0B | 02 |  | 656 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776007 | 6782665
0B | 02 |  | 661 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776036 | 6782583
0B | 02 |  | 1052 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775734 | 6782749
0B | 02 |  | 1070 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775874 | 6782467
0B | 02 |  | 1071 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775870 | 6782468
0B | 02 |  | 1111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776087 | 6782107
0B | 02 |  | 1112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776079 | 6782102
0B | 02 |  | 1134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775824 | 6782782
0B | 02 |  | 1135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775804 | 6782769
0B | 02 |  | 1139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775783 | 6782785
0B | 02 | 2014 |  | DGI - AUTRE : LIMITE INDETERMINEE |  | 775823 | 6782478
ZA | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775490 | 6783827
ZA | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775750 | 6783348
ZB | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776134 | 6782802
ZB | 01 |  | 78 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776385 | 6782537
ZB | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776062 | 6782446
ZB | 01 |  | 190 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775613 | 6782208
ZB | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775696 | 6782132
ZB | 01 |  | 203 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776303 | 6782779
ZB | 01 |  | 210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776667 | 6782769
ZB | 01 |  | 216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776093 | 6781913
ZB | 01 |  | 219 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775936 | 6781969
ZB | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776231 | 6782647
ZB | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776235 | 6782618
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 776581 | 6782659

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr