## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10314 (RAMERUPT)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10091 : traité
- 10174 : traité
- 10257 : traité
- 10267 : traité
- 10398 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 02 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.538 | - | 93% [19.31]
0D | 03 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.935 | - | 95% [2.49]
0E | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.727 | - | 88.4% [14.64]
0E | 02 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.001 | - | 87.5% [14.64]
0E | 03 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.384 | - | 90.3% [4.43]
0E | 04 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.481 | - | 94% [7.68]
AB | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.092 | - | 86.4% [1.53]
AC | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.087 | - | 93.5% [1.25]
AD | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.085 | - | 100% [0.36]
ZA | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 90.7% [7.34]
ZB | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.128 | - | 88.6% [4.85]
ZC | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 85% [6.79]
ZD | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 85.7% [3.4]
ZE | 01 | 1966 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 95.3% [3.8]
3220A | 01 | 1932 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.717 | - | 92.6% [4.61]
3220A | 02 | 1932 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.113 | - | 94.4% [4.06]
3220B | 01 | 1932 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.49 | - | 82.4% [5.02]
3220B | 02 | 1932 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.067 | - | 84.9% [8.119999999999999]
3220B | 03 | 1932 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.371 | - | 88.9% [16.78]
322ZA | 01 | 1970 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.236 | - | 94.9% [4.85]
322ZB | 01 | 1970 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 100% [1.16]
0D | 01 | 1966 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.625 | - | 87% [7.02]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794019 | 6824729
0D | 02 |  | 472 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 794770 | 6824274
0D | 02 |  | 469 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794865 | 6824387
0D | 02 |  | 983 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794769 | 6824273
0D | 02 |  | 955 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795015 | 6823976
0D | 02 |  | 950 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794966 | 6823937
0D | 02 |  | 844 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795143 | 6824178
0D | 02 |  | 842 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795145 | 6824178
0D | 02 |  | 841 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795141 | 6824186
0D | 02 |  | 838 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795136 | 6824213
0D | 02 |  | 830 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795188 | 6824191
0D | 02 |  | 827 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795181 | 6824191
0D | 02 |  | 829 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795184 | 6824191
0D | 02 |  | 826 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795188 | 6824197
0D | 02 |  | 814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795241 | 6824338
0D | 02 |  | 806 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795191 | 6824197
0D | 02 |  | 803 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795394 | 6824121
0D | 02 |  | 802 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795403 | 6824121
0D | 03 |  | 789 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795300 | 6824378
0D | 03 |  | 780 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795194 | 6824299
0D | 03 |  | 777 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795192 | 6824296
0E | 01 |  | 1090 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 795857 | 6823863
0E | 01 |  | 1089 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 795903 | 6823861
0E | 01 |  | 721 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 795505 | 6824855
0E | 01 |  | 909 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795965 | 6824110
0E | 01 |  | 846 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795548 | 6824179
0E | 02 |  | 831 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795650 | 6824086
0E | 02 |  | 824 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795749 | 6824024
0E | 02 |  | 805 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795431 | 6824114
0E | 03 |  | 989 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796300 | 6824032
0E | 03 |  | 990 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796299 | 6824036
0E | 03 |  | 1016 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796205 | 6824179
0E | 03 |  | 1013 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796017 | 6824128
0E | 03 |  | 982 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796275 | 6824084
0E | 03 |  | 981 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796330 | 6824038
0E | 03 |  | 972 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796414 | 6824010
0E | 03 |  | 967 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796483 | 6823995
0E | 03 |  | 959 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796514 | 6823996
0E | 03 |  | 954 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796526 | 6823911
0E | 03 |  | 951 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796527 | 6823907
0E | 03 |  | 948 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796530 | 6823901
0E | 03 |  | 944 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796481 | 6823910
0E | 03 |  | 931 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796446 | 6823863
0E | 03 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796446 | 6823850
0E | 04 |  | 770 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796799 | 6823505
0E | 04 |  | 765 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796798 | 6823520
0E | 04 |  | 761 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796797 | 6823540
0E | 04 |  | 755 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796799 | 6823576
AC | 01 |  | 418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795462 | 6825093
AC | 01 |  | 420 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795457 | 6825085
AC | 01 |  | 430 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794995 | 6825242
AC | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795057 | 6825235
AC | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795356 | 6825211
AC | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795504 | 6825109
AC | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795588 | 6825212
AC | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795597 | 6825218
AC | 01 |  | 293 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795563 | 6825154
AC | 01 |  | 299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795368 | 6825055
AC | 01 |  | 301 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795381 | 6825059
AC | 01 |  | 305 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795536 | 6825234
AC | 01 |  | 306 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795541 | 6825238
AC | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795288 | 6825087
AC | 01 |  | 311 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795271 | 6825083
AC | 01 |  | 314 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795584 | 6825050
AC | 01 |  | 319 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795163 | 6825137
AC | 01 |  | 333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795460 | 6825061
AC | 01 |  | 335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795445 | 6825042
AC | 01 |  | 337 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795457 | 6825062
AC | 01 |  | 338 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795545 | 6825130
AC | 01 |  | 360 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795331 | 6825061
AC | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795195 | 6825241
AC | 01 |  | 373 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795183 | 6825244
AC | 01 |  | 385 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795512 | 6825156
AC | 01 |  | 387 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795521 | 6825158
AC | 01 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795521 | 6825165
AC | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795602 | 6825193
AC | 01 |  | 409 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795591 | 6825187
AC | 01 |  | 474 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795492 | 6824914
AC | 01 |  | 484 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795183 | 6825119
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 795133 | 6825082
AD | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796353 | 6824871
AD | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796348 | 6824769
AD | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796095 | 6824855
AD | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796103 | 6824865
AD | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796005 | 6824827
AD | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795986 | 6824789
ZA | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 794274 | 6825530
0B | 01 |  | 528 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797208 | 6824385
0B | 01 |  | 551 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797172 | 6824406
0B | 01 |  | 552 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797184 | 6824400
0B | 01 |  | 554 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797186 | 6824422

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr