## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10382 (TRAINEL)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10057 : traité
- 10154 : traité
- 10169 : traité
- 10208 : traité
- 10370 : traité
- 77187 : traité
- 89469 : traité
- 10383 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1937 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.251 | - | 95.5% [7.84]
0C | 02 | 1937 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.573 | - | 95.8% [1.82]
0C | 03 | 1937 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.089 | - | 91.9% [4.35]
0C | 04 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.837 | - | 97.8% [1.25]
0D | 01 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.741 | - | 100% [0.32]
0D | 02 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.339 | - | 100% [0.48]
0D | 03 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.315 | - | 87.5% [3.59]
0E | 01 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.707 | - | 70% [5.02]
0F | 01 | 1937 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.946 | - | 60.9% [4.26]
0G | 01 | 1937 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.997 | - | 87% [5.02]
0G | 02 | 1937 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.018 | - | 93.1% [6.44]
0H | 01 | 1937 | 2005-06-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.96 | - | 93.4% [3.71]
0H | 02 | 1937 | 2005-06-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.618 | - | 97.8% [3.52]
ZA | 01 | 1969 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 75% [3.98]
ZB | 01 | 1969 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.405 (*) | - | 86.1% [6.25]
ZD | 01 | 1977 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.272 | - | 85.4% [7.37]
ZE | 01 | 1979 | 2005-06-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.257 | - | 86.2% [8.93]
ZH | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 83.3% [8.93]
ZI | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.211 | - | 100% [0.2]
ZK | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 100% [0.26]
ZL | 01 | 1979 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 94.1% [3.79]
ZM | 01 | 1979 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 96.2% [2.05]
ZN | 01 | 1979 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 85.3% [3.79]
ZO | 01 | 1979 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.248 | - | 97.8% [2.21]
ZP | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 100% [0.55]
ZR | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.211 | - | 97.9% [1.78]
ZS | 01 | 1979 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 92.5% [3.99]
ZT | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.222 | - | 75% [3.98]
ZV | 01 | 1979 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 100% [0.19]
0A | 01 | 1937 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.868 | - | 75% [3.42]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 1591 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732910 | 6813036
0C | 01 |  | 1592 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732904 | 6813058
0C | 01 |  | 1610 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732573 | 6812540
0C | 01 |  | 1614 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732756 | 6812668
0C | 01 |  | 1653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732609 | 6812897
0C | 01 |  | 1694 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732341 | 6812335
0C | 01 |  | 351 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732818 | 6812922
0C | 01 |  | 1841 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732883 | 6813070
0C | 01 |  | 1556 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732764 | 6812700
0C | 01 |  | 1249 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732407 | 6812979
0C | 01 |  | 1282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732414 | 6812892
0C | 01 |  | 1320 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732694 | 6812990
0C | 01 |  | 1326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732855 | 6813084
0C | 01 |  | 1356 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732379 | 6812642
0C | 01 |  | 1456 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732698 | 6813091
0C | 01 |  | 1460 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732708 | 6812606
0C | 01 |  | 1461 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732708 | 6812624
0C | 01 |  | 1325 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732860 | 6813083
0C | 01 |  | 1787 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732544 | 6812835
0C | 01 |  | 1761 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732712 | 6813100
0C | 01 |  | 1827 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732501 | 6812952
0C | 01 |  | 1829 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732498 | 6812964
0C | 01 |  | 1814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732726 | 6812954
0C | 01 |  | 1815 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732729 | 6812944
0C | 01 |  | 1801 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732788 | 6812819
0C | 01 |  | 1836 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732762 | 6812763
0C | 01 |  | 1835 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732761 | 6812752
0C | 01 |  | 1834 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732757 | 6812752
0C | 01 |  | 1837 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732764 | 6812780
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 732437 | 6812537
0C | 02 |  | 1737 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 732895 | 6812784
0C | 02 |  | 1738 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 732895 | 6812797
0C | 02 |  | 1740 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 732897 | 6812750
0C | 02 |  | 1739 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 732911 | 6812751
0C | 02 |  | 1396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 733013 | 6812732
0C | 02 |  | 1644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732992 | 6813018
0C | 02 |  | 1645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732987 | 6812990
0C | 02 |  | 1646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732982 | 6813002
0C | 02 |  | 1740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732894 | 6812750
0C | 02 |  | 1739 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732911 | 6812753
0C | 02 |  | 1798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732915 | 6812806
0C | 02 |  | 1795 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732908 | 6812805
0C | 02 |  | 1794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732888 | 6812803
0C | 03 |  | 1771 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 734247 | 6812923
0C | 03 |  | 1769 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 734258 | 6812908
0C | 03 |  | 1770 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 734228 | 6812924
0C | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 733625 | 6812674
0F | 01 |  | 790 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 733563 | 6811915
0G | 01 |  | 754 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732312 | 6812607
0G | 01 |  | 783 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732150 | 6812680
0G | 01 |  | 793 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732272 | 6812620
0G | 01 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732257 | 6812678
ZH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 32337 | 4441997
ZK | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZK | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : MANQUE FLECHE? |  | 734289 | 6811144
ZL | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 733927 | 6811489
ZM | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732932 | 6812477
ZM | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : MANQUE FLECHE |  | 733629 | 6812140
ZO | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 731924 | 6812478
ZO | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732232 | 6812152
ZO | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732147 | 6812437
ZO | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 732145 | 6812461
ZO | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 731694 | 6812118
ZR | 01 |  | 49 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 731990 | 6814362
ZS | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 733142 | 6814020
ZS | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 733510 | 6813575
ZV | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 735231 | 6809491
ZV | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 734782 | 6809472
ZV | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 735289 | 6809462

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr