## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10262 (NEUVILLE-SUR-SEINE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10029 : traité
- 10068 : traité
- 10070 : traité
- 10170 : traité
- 10187 : traité
- 10317 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 03 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.169 | - | 95.8% [1.26]
0A | 04 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.958 (*) | - | 98.4% [6.05]
0A | 06 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.172 | - | 88.9% [6.23]
0A | 07 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.276 | - | 81.8% [6.81]
0A | 08 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.209 | - | 100% [0.66]
0B | 01 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.697 | - | 61.1% [5.81]
0B | 05 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.735 | - | 65.2% [5.43]
0B | 11 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.759 | - | 85.7% [2.73]
0C | 01 | 1948 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.108 | - | 86.5% [4.13]
YA | 01 | 1991 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 100% [0.7]
YB | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.107 | - | 100% [1.03]
YC | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.063 | - | 100% [0.39]
YD | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.054 | - | 92.1% [1.4]
YE | 01 | 2002 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.36 | - | 87.5% [3.69]
YH | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.313 | - | 96% [3.79]
ZA | 01 | 1991 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.125 | - | 100% [0.42]
ZB | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.115 | - | 98.2% [3.97]
ZC | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.062 | - | 98.9% [4.16]
ZD | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.066 | - | 100% [0.67]
ZE | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.069 | - | 98.3% [3.98]
ZH | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.058 | - | 100% [0.61]
ZI | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.067 | - | 100% [0.62]
ZK | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.056 | - | 100% [0.4]
ZL | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.109 | - | 100% [1.24]
ZM | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.068 | - | 100% [0.5]
ZN | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.06 | - | 100% [0.49]
ZO | 01 | 1991 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.063 | - | 100% [0.7]
ZP | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.063 | - | 100% [0.43]
ZR | 01 | 1991 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.052 | - | 100% [0.36]
ZS | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.072 | - | 96.2% [1.3]
ZT | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.06 | - | 100% [0.34]
ZV | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.064 | - | 100% [0.62]
ZW | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.144 | - | 98.6% [1.95]
ZX | 01 | 1991 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.117 | - | 99.4% [1.57]
ZY | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.063 | - | 100% [0.55]
0A | 01 | 1948 | 2005-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.343 | - | 94.7% [2.12]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 1683 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805238 | 6771959
0C | 01 |  | 1573 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804988 | 6771874
0C | 01 |  | 1587 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804904 | 6771673
0C | 01 |  | 1593 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805043 | 6771798
0C | 01 |  | 1596 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805037 | 6771788
0C | 01 |  | 1625 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804977 | 6771701
0C | 01 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805197 | 6772237
0C | 01 |  | 734 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804967 | 6772139
0C | 01 |  | 1630 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805004 | 6771876
0C | 01 |  | 1645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804840 | 6772264
0C | 01 |  | 1648 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804789 | 6772290
0C | 01 |  | 1653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804787 | 6772331
0C | 01 |  | 1656 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804790 | 6772322
0C | 01 |  | 1688 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804993 | 6771697
0C | 01 |  | 1687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804984 | 6771699
0C | 01 |  | 1690 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805102 | 6771729
0C | 01 |  | 1018 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804953 | 6772347
0C | 01 |  | 1043 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805200 | 6772203
0C | 01 |  | 1055 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805143 | 6772166
0C | 01 |  | 1056 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805141 | 6772164
0C | 01 |  | 1080 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804792 | 6772298
0C | 01 |  | 1090 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805193 | 6772198
0C | 01 |  | 1527 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804983 | 6772065
0C | 01 |  | 1533 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805323 | 6772104
0C | 01 |  | 1534 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805211 | 6772069
0C | 01 |  | 1542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805333 | 6772113
0C | 01 |  | 1550 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805172 | 6772206
0C | 01 |  | 1559 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804994 | 6772279
0C | 01 |  | 555 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805158 | 6772090
0C | 01 |  | 515 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805045 | 6772228
0C | 01 |  | 517 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805062 | 6772211
0C | 01 |  | 1697 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805100 | 6771764
0C | 01 |  | 1696 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805094 | 6771780
0C | 01 |  | 1698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805104 | 6771772
YB | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805121 | 6768831
ZB | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804868 | 6772024
ZB | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805017 | 6771899
ZB | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804955 | 6771950
ZB | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805012 | 6771917
ZB | 01 |  | 140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804910 | 6771906
ZC | 01 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804674 | 6772458
ZC | 01 |  | 221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804685 | 6772503
ZC | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805199 | 6772343
ZC | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805477 | 6772318
ZC | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805140 | 6772582
ZC | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805064 | 6772349
ZC | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805173 | 6772372
ZC | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805197 | 6772348
ZC | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805258 | 6772277
ZC | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805407 | 6772186
ZC | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805467 | 6772214
ZC | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805040 | 6772825
ZC | 01 |  | 152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804851 | 6772659
ZC | 01 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805061 | 6772720
ZC | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804669 | 6772447
ZW | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805184 | 6771504
ZW | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805233 | 6771859
ZW | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805437 | 6771523
ZW | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805019 | 6771778
ZW | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804849 | 6771369
ZW | 01 |  | 163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805002 | 6771537
ZW | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805094 | 6771738
ZW | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805092 | 6771732
ZW | 01 |  | 162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805341 | 6771561
ZW | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804999 | 6771694
ZW | 01 |  | 153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804975 | 6771609
ZW | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804998 | 6771711
ZW | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804964 | 6771639
ZW | 01 |  | 170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804940 | 6771556
ZW | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805046 | 6771533
ZX | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805121 | 6770670
ZX | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 804656 | 6770473
ZY | 01 |  | 1 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr