## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10040 (BERNON)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10099 : traité
- 10112 : traité
- 10196 : traité
- 10395 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.051 | - | 91.4% [14.05]
0A | 03 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.678 | - | 83.1% [7.79]
0B | 01 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.391 | - | 76% [6.53]
0B | 02 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.994 | - | 53.8% [10.59]
0B | 03 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.513 | - | 62.5% [23.05]
0B | 04 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.474 | - | 63.1% [8.44]
0B | 05 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.555 | - | 77.8% [7.59]
0C | 01 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.637 | - | 67.7% [7.84]
0C | 03 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.604 | - | 66.7% [8.99]
0E | 01 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.63 | - | 78.6% [4.54]
0E | 02 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.827 | - | 65.7% [7.33]
ZA | 01 | 1973 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 80.6% [3.88]
ZB | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.241 | - | 79.2% [4.48]
ZC | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 82.6% [5.41]
ZD | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 100% [1.23]
ZE | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 97% [4.73]
ZH | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 100% [0.42]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 99.1% [1.8]
ZK | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 100% [1.15]
ZL | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 99.3% [2.26]
ZM | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 97.8% [3.88]
ZN | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 99.5% [2.62]
ZO | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 99.4% [2.31]
ZP | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 98% [5.8]
ZR | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.243 | - | 95.8% [2.47]
0A | 01 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.036 | - | 85.2% [14.14]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 03 |  | 577 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773290 | 6765103
0A | 03 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773287 | 6765092
0B | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 773520 | 6767977
0C | 03 |  | 526 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774507 | 6765643
0C | 03 |  | 572 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773955 | 6765683
0C | 03 |  | 447 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774363 | 6765737
0C | 03 |  | 470 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774421 | 6765564
0C | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 774225 | 6765926
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 772672 | 6767598
ZH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 775554 | 6766856
ZL | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775527 | 6763915
ZL | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775749 | 6763912
ZL | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775702 | 6764329
ZL | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775196 | 6763931
ZL | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775321 | 6763881
ZL | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775234 | 6763838
ZL | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775129 | 6763818
ZL | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 775318 | 6763889
ZM | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774642 | 6764175
ZN | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773236 | 6765041
ZN | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773186 | 6765349
ZN | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773201 | 6765368
ZN | 01 |  | 10 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773459 | 6765334
ZN | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773605 | 6765374
ZN | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773799 | 6765142
ZN | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773820 | 6765116
ZN | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773652 | 6765177
ZN | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773633 | 6765183
ZN | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773813 | 6765485
ZN | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773969 | 6765425
ZN | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774137 | 6765478
ZN | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774378 | 6765440
ZN | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774226 | 6765201
ZN | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774319 | 6765024
ZN | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774560 | 6765353
ZN | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774662 | 6765379
ZN | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774514 | 6764422
ZN | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774277 | 6764472
ZN | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774237 | 6764549
ZN | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774109 | 6764825
ZN | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774101 | 6764835
ZN | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773967 | 6764979
ZN | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773968 | 6764985
ZN | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 774279 | 6765610
ZP | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 775702 | 6763731
ZR | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774334 | 6762929
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 774969 | 6763846

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr