## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10091 (CHAUDREY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10021 : traité
- 10084 : traité
- 10174 : traité
- 10236 : traité
- 10256 : traité
- 10267 : traité
- 10273 : traité
- 10314 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.997 | - | 73.6% [19.31]
0A | 03 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.022 | - | 74% [6.81]
0A | 04 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.999 | - | 86.5% [8.390000000000001]
0A | 05 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.866 | - | 66.7% [4.41]
0A | 06 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.577 | - | 71.4% [5.38]
0C | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.506 | - | 100% [1.27]
0E | 01 | 1968 | 2007-07-23 | Détachement | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.983 | - | 71.7% [8.16]
AB | 01 | 1968 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.086 | - | 93.1% [2.78]
AC | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.111 | - | 94.7% [1.16]
ZA | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 100% [0.41]
ZB | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.255 | - | 89.4% [3.59]
ZC | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 88.9% [3.59]
ZD | 01 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 95.2% [2.29]
ZE | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.146 | - | 100% [1.12]
ZH | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 95.7% [4.06]
ZI | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 100% [0.23]
ZK | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 98.5% [2.31]
0A | 01 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.53 | - | 77.9% [5.22]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793992 | 6824028
0A | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794000 | 6824064
0A | 01 |  | 1252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793989 | 6824014
0A | 01 |  | 1730 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793696 | 6824122
0A | 01 |  | 1711 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794049 | 6823952
0A | 01 |  | 1712 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794054 | 6823951
0A | 01 |  | 1715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794065 | 6823950
0A | 01 |  | 1701 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793994 | 6823988
0A | 01 |  | 1702 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793997 | 6823986
0A | 01 |  | 1703 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794000 | 6823984
0A | 01 |  | 1704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794006 | 6823978
0A | 01 |  | 1705 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794013 | 6823972
0A | 01 |  | 1706 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794017 | 6823969
0A | 01 |  | 1650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793627 | 6823959
0A | 01 |  | 1653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793634 | 6823959
0A | 01 |  | 1644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793609 | 6823966
0A | 01 |  | 1640 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793605 | 6823971
0A | 01 |  | 1634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793569 | 6824018
0A | 01 |  | 1635 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793594 | 6823982
0A | 01 |  | 1636 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793598 | 6823977
0A | 01 |  | 1631 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793560 | 6824069
0A | 02 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794305 | 6824186
0A | 02 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794344 | 6824125
0A | 02 |  | 1559 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794429 | 6824014
0A | 02 |  | 1547 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794384 | 6824106
0A | 03 |  | 1333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793541 | 6824098
0A | 03 |  | 1329 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793537 | 6824150
0A | 03 |  | 1330 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793541 | 6824105
0A | 03 |  | 1328 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793532 | 6824166
0A | 03 |  | 1774 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793551 | 6823992
0A | 03 |  | 1773 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793550 | 6823993
0A | 03 |  | 1772 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793550 | 6823994
0A | 03 |  | 1765 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793444 | 6824196
0A | 03 |  | 1403 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793892 | 6823983
0A | 04 |  | 716 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794007 | 6823901
0A | 04 |  | 1794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794257 | 6823783
0A | 04 |  | 1792 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794293 | 6823831
0A | 04 |  | 1808 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794509 | 6823830
0A | 04 |  | 1798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794040 | 6823902
0A | 04 |  | 1809 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794505 | 6823798
0A | 04 |  | 1440 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794109 | 6823856
0A | 04 |  | 1423 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794036 | 6823934
0A | 04 |  | 1422 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794013 | 6823938
0A | 04 |  | 1503 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794600 | 6823663
0A | 04 |  | 1472 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794241 | 6823772
0A | 04 |  | 1447 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794130 | 6823797
0A | 04 |  | 1443 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794111 | 6823816
0A | 04 |  | 1441 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794107 | 6823843
0E | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 788888 | 6817415
0E | 01 |  | 2 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 788933 | 6817427
0E | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 788865 | 6817466
AB | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793764 | 6823654
AB | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794079 | 6823363
AB | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793936 | 6823333
AB | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793995 | 6823466
AB | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793999 | 6823462
AB | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793954 | 6823620
AC | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794298 | 6823289
AC | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794307 | 6823282
AC | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794323 | 6823274
AC | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794342 | 6823290
AC | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794356 | 6823315
AC | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794457 | 6823224
AC | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794365 | 6823228
AC | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794360 | 6823212
AC | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794253 | 6823211
AC | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 794663 | 6823156
ZD | 01 |  | 3 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791810 | 6821760
ZH | 01 |  | 130 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794140 | 6823030
ZH | 01 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793308 | 6823833
ZH | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793362 | 6823827
ZI | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794997 | 6823790
ZI | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794728 | 6823713
ZI | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794688 | 6823698
ZI | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794643 | 6823680
ZK | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793977 | 6821863

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr