## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10427 (VILLE-SUR-ARCE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10034 : traité
- 10069 : traité
- 10070 : traité
- 10097 : traité
- 10187 : traité
- 10232 : traité
- 10439 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 04 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.26 | - | 63.2% [20.44]
0B | 01 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.852 | - | 64.5% [14.07]
0B | 02 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.717 | - | 82.6% [17.4]
0B | 03 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.412 | - | 75.3% [20.13]
0B | 41 |  | 2005-06-10 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.054 | - | 74.3% [16.22]
0B | 42 |  | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.18 | - | 63.6% [8.84]
0C | 01 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.183 | - | 61.8% [7.83]
0D | 01 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.505 | - | 59.7% [26.39]
0D | 02 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.384 | - | 76.5% [10.73]
0D | 04 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.573 | - | 73.3% [9.09]
0D | 31 |  | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.41 | - | 85.1% [13.55]
0D | 32 |  | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.979 | - | 71.4% [13.37]
0E | 02 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.777 | - | 74.4% [6.76]
0E | 03 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.932 | - | 70.5% [13.98]
0E | 04 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.639 | - | 75% [12.02]
0E | 11 |  | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.782 | - | 91.8% [12.13]
0E | 12 |  | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.541 | - | 95.5% [6.38]
0G | 01 | 1961 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.801 | - | 65.1% [16.7]
0G | 03 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.479 | - | 59.1% [12.7]
AD | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.101 | - | 89% [3.82]
AE | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.09 | - | 93.2% [2.26]
AH | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.097 | - | 80.9% [4.82]
ZA | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.25 | - | 92.9% [3.78]
ZB | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.265 | - | 98.9% [4.31]
ZC | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 (*) | - | 98.5% [2.16]
ZD | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.336 | - | 96.1% [3.55]
ZE | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.265 | - | 99.5% [1.61]
ZH | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 99.1% [7.9]
ZK | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.127 | - | 98% [2.39]
ZL | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 98.7% [2.39]
ZM | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 96.8% [5.45]
ZN | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 100% [0.62]
ZO | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.268 | - | 95.3% [2.69]
ZP | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.151 | - | 90.4% [2.17]
ZR | 01 | 1973 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 91.1% [3.76]
ZS | 01 | 1973 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 98.2% [5.45]
ZT | 01 | 1973 | 2005-06-10 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.129 | - | 100% [0.54]
ZV | 01 | 1973 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.112 | - | 97.6% [3.58]
ZW | 01 | 2002 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.077 | - | 92.4% [3.78]
0A | 03 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.926 | - | 57.4% [14.83]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 04 |  | 545 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 804979 | 6780835
0A | 04 |  | 596 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
0D | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 808089 | 6780550
0D | 04 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 809635 | 6780077
0E | 02 |  | 1025 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 808352 | 6778516
0E | 02 |  | 950 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 808450 | 6778455
0E | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 808147 | 6778564
0E | 04 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 809179 | 6778659
0G | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 807094 | 6779006
AD | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807450 | 6779627
AD | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807543 | 6779582
AD | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807591 | 6779637
AD | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807094 | 6779931
AD | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807119 | 6779780
AD | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807119 | 6779774
AE | 01 |  | 9 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 807870 | 6779636
AE | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807904 | 6779551
AE | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807886 | 6779795
AE | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808072 | 6779525
AE | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807796 | 6779490
AE | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807677 | 6779616
AE | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807983 | 6779546
AE | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808013 | 6779569
AE | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808004 | 6779584
AH | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807292 | 6779556
AH | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807564 | 6779556
AH | 01 |  | 138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807725 | 6779525
AH | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807576 | 6779330
AH | 01 |  | 175 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807212 | 6779586
AH | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807167 | 6779592
AH | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807209 | 6779563
AH | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807200 | 6779592
AH | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807268 | 6779550
AH | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807353 | 6779595
AH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 807186 | 6779532
ZA | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806851 | 6782182
ZA | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807193 | 6781789
ZA | 01 |  | 9 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806584 | 6782701
ZC | 01 |  | 53 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806431 | 6780467
ZD | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808009 | 6780594
ZD | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807072 | 6780179
ZD | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807015 | 6780109
ZD | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807036 | 6780161
ZD | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807456 | 6780831
ZD | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807575 | 6781160
ZD | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807592 | 6780513
ZD | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807597 | 6780182
ZD | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807813 | 6780328
ZD | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807845 | 6780235
ZD | 01 |  | 116 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807604 | 6780060
ZD | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807585 | 6780071
ZD | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807709 | 6780071
ZD | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807386 | 6780132
ZE | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808708 | 6779865
ZH | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809043 | 6778490
ZH | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809033 | 6778493
ZH | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809043 | 6778495
ZH | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808773 | 6779322
ZH | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809016 | 6778693
ZK | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808512 | 6779453
ZM | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808231 | 6778556
ZM | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808324 | 6778398
ZM | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808751 | 6778443
ZM | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 808464 | 6778170
ZO | 01 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807766 | 6777692
ZS | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807336 | 6779097
ZS | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806441 | 6778278
ZS | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806928 | 6778302
ZS | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806602 | 6778639
ZS | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 806857 | 6777860
ZV | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807019 | 6779221

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr