## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10399 (VAUDES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10100 : traité
- 10104 : traité
- 10246 : traité
- 10331 : traité
- 10358 : traité
- 10363 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1933 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.329 | - | 73.6% [6.32]
0C | 02 | 1933 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.936 | - | 85.1% [4.94]
0C | 04 | 1933 | 2005-06-09 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.28 | - | 69.1% [13.12]
0D | 01 | 1933 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.255 | - | 84% [7.83]
0D | 03 | 1933 | 2005-06-09 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.594 | - | 83.9% [10.02]
0D | 04 | 1933 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.322 | - | 84.1% [5.59]
ZA | 01 | 1960 | 2012-09-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 98.1% [6.04]
ZB | 01 | 1960 | 2012-09-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 92.7% [11.59]
ZC | 01 | 1960 | 2012-09-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 98.8% [3.58]
ZD | 01 | 1960 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.248 | - | 95% [11.42]
0B | 02 | 1933 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.509 | - | 71.6% [10.09]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 |  | 620 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788436 | 6787521
0B | 02 |  | 621 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788430 | 6787725
0B | 02 |  | 531 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788459 | 6787336
0B | 02 |  | 249 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788529 | 6786937
0B | 02 |  | 261 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788469 | 6786986
0B | 02 |  | 262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788481 | 6786997
0B | 02 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788533 | 6787038
0B | 02 |  | 490 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788474 | 6786976
0B | 02 |  | 499 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788499 | 6786937
0B | 02 |  | 500 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788503 | 6786933
0B | 02 |  | 505 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788514 | 6786973
0B | 02 |  | 510 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788497 | 6786960
0B | 02 |  | 512 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788506 | 6786976
0B | 02 |  | 555 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788821 | 6786688
0B | 02 |  | 571 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788470 | 6787530
0B | 02 |  | 532 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788508 | 6786965
0C | 01 |  | 643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788431 | 6787338
0C | 01 |  | 652 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788328 | 6787228
0C | 01 |  | 654 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788335 | 6787220
0C | 01 |  | 655 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788350 | 6787209
0C | 01 |  | 669 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788363 | 6787198
0C | 01 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788363 | 6787190
0C | 01 |  | 674 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788467 | 6786994
0C | 01 |  | 675 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788502 | 6787022
0C | 01 |  | 677 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788529 | 6787043
0C | 01 |  | 703 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788056 | 6787029
0C | 01 |  | 704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788042 | 6787039
0C | 01 |  | 705 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788211 | 6787254
0C | 01 |  | 524 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788378 | 6787110
0C | 01 |  | 525 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788393 | 6787130
0C | 01 |  | 527 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788380 | 6787113
0C | 01 |  | 559 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788462 | 6787185
0C | 01 | 2012 |  | CONTOUR DANS PARCELLAIRE |  | 787855 | 6786131
0C | 02 |  | 502 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788440 | 6786931
0C | 02 |  | 588 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788530 | 6786817
0C | 02 |  | 590 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788543 | 6786836
0C | 02 |  | 592 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788325 | 6786850
0C | 02 |  | 594 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788357 | 6786887
0C | 02 |  | 596 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788363 | 6786894
0C | 02 |  | 600 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788385 | 6786987
0C | 02 |  | 607 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788719 | 6786621
0C | 02 |  | 649 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788319 | 6786907
0C | 02 |  | 722 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788348 | 6786921
0C | 02 |  | 723 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788338 | 6786941
0C | 02 |  | 719 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788348 | 6786917
0C | 02 | 2012 |  | CONTOUR DANS PARCELLAIRE |  | 788742 | 6786556
0D | 01 |  | 602 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788106 | 6787178
0D | 01 | 2012 |  | CONTOUR DANS PARCELLAIRE |  | 787981 | 6787281
ZA | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788322 | 6787376
ZA | 01 |  | 164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788078 | 6787440
ZA | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788033 | 6787454
ZA | 01 |  | 170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787985 | 6787470
ZA | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787942 | 6787477
ZA | 01 | 2012 |  | CONTOUR DANS PARCELLAIRE |  | 787744 | 6786867
ZB | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788511 | 6787719
ZB | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788592 | 6787635
ZB | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788610 | 6787110
ZB | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789256 | 6787844
ZB | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788916 | 6787908
ZB | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788896 | 6787917
ZB | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788891 | 6787917
ZB | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788886 | 6787919
ZB | 01 |  | 210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789085 | 6787200
ZB | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789129 | 6787340
ZB | 01 | 2012 |  | CONTOUR DANS PARCELLAIRE |  | 789701 | 6787140
ZC | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788894 | 6787099
ZC | 01 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788929 | 6787221
ZC | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788917 | 6787183
ZC | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789204 | 6786788
ZC | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789230 | 6786901
ZC | 01 |  | 213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788622 | 6787002
ZC | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788181 | 6786615
ZC | 01 | 2012 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 789144 | 6786198

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr