## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10392 (VALLANT-SAINT-GEORGES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10131 : traité
- 10132 : traité
- 10233 : traité
- 10234 : traité
- 10274 : traité
- 10353 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 1955 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.406 (*) | - | 100% [1.27]
0D | 01 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.657 | - | 88.6% [34.39]
0D | 02 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.342 | - | 98.1% [5.04]
0D | 03 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.216 | - | 87.3% [30.63]
0D | 04 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.118 | - | 78.2% [30.63]
0E | 01 | 1955 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.275 | - | 84.6% [9.5]
0E | 02 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.466 | - | 76.2% [12.09]
0E | 03 | 1955 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.244 | - | 72.9% [10.31]
0F | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 (*) | - | 100% [0.27]
0F | 02 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 97.8% [0.87]
0F | 03 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.33 | - | 82.1% [2.61]
ZL | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 97.6% [1.73]
ZM | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 100% [0.39]
ZN | 01 | 2002 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.136 | - | 100% [0.28]
ZO | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.138 | - | 93.2% [2.13]
ZP | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.164 | - | 100% [0.36]
ZR | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 94.4% [9.5]
ZS | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 97.2% [2.69]
ZT | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.159 | - | 100% [0.22]
ZV | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 100% [0.05]
ZW | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 98.6% [2.11]
ZX | 01 | 2002 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.152 | - | 97.5% [1.45]
0C | 01 | 1955 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.439 (*) | - | 100% [1.27]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 41 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 765829 | 6820014
0C | 02 |  | 215 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766527 | 6819642
0D | 02 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766801 | 6819974
0E | 01 |  | 633 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766738 | 6818860
0E | 01 |  | 634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766724 | 6818877
0E | 01 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766760 | 6818875
0E | 01 |  | 595 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767279 | 6817449
0E | 03 |  | 567 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768671 | 6817884
0F | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766802 | 6819121
0F | 01 |  | 480 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767091 | 6819084
0F | 01 |  | 481 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767083 | 6819077
0F | 01 |  | 483 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767088 | 6819079
0F | 01 |  | 534 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767225 | 6819206
0F | 01 |  | 537 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767224 | 6819190
0F | 01 |  | 547 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766906 | 6819097
0F | 01 |  | 639 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766828 | 6818922
0F | 01 |  | 643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766888 | 6819040
0F | 01 |  | 696 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767130 | 6819205
0F | 01 |  | 725 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766819 | 6818956
0F | 01 |  | 740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766802 | 6819001
0F | 01 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766890 | 6819194
0F | 01 |  | 762 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766897 | 6818971
0F | 01 |  | 763 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766934 | 6819053
0F | 01 |  | 798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766679 | 6818970
0F | 01 |  | 799 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766685 | 6818957
0F | 01 |  | 803 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766864 | 6819140
0F | 01 |  | 804 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767059 | 6819062
0F | 01 |  | 807 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767071 | 6818990
0F | 01 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766967 | 6819060
0F | 01 |  | 671 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767046 | 6819094
0F | 01 |  | 673 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767038 | 6819101
0F | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 766449 | 6818932
0F | 02 |  | 855 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766732 | 6819177
0F | 02 |  | 853 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766711 | 6819165
0F | 02 |  | 729 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766427 | 6819374
0F | 02 |  | 777 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766658 | 6819286
0F | 02 |  | 792 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766528 | 6819534
0F | 02 |  | 793 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766555 | 6819527
0F | 02 |  | 817 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766525 | 6819346
0F | 02 |  | 818 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766531 | 6819338
0F | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 766589 | 6819249
0F | 03 |  | 407 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766337 | 6818852
0F | 03 |  | 597 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765963 | 6818625
0F | 03 |  | 598 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765994 | 6818650
0F | 03 |  | 600 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766040 | 6818686
0F | 03 |  | 791 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766116 | 6818446
0F | 03 |  | 811 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766014 | 6818661
0F | 03 |  | 810 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766006 | 6818658
0F | 03 |  | 814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766006 | 6818597
0F | 03 |  | 815 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765985 | 6818625
0F | 03 |  | 809 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766003 | 6818651
ZM | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764335 | 6819779
ZM | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764511 | 6819691
ZM | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764454 | 6819786
ZM | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764452 | 6819774
ZM | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764349 | 6819791
ZM | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764360 | 6819779
ZM | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764368 | 6819771
ZM | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764381 | 6819757
ZM | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764474 | 6819735
ZN | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765076 | 6818584
ZN | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765191 | 6818639
ZN | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765184 | 6818649
ZN | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765164 | 6818681
ZN | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765249 | 6818733
ZN | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765126 | 6818648
ZO | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765774 | 6818870
ZO | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765780 | 6818864
ZO | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765967 | 6818974
ZO | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 765768 | 6818864
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 766769 | 6817612
ZS | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 766087 | 6817528

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr