## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10121 (DAMPIERRE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10027 : traité
- 10128 : traité
- 10174 : traité
- 10175 : traité
- 10195 : traité
- 10398 : traité
- 51084 : traité
- 51169 : traité
- 51508 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.547 | - | 98.7% [3.3]
0A | 03 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.97 | - | 89.2% [9.43]
0C | 01 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.933 | - | 71.4% [14.66]
0D | 01 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.767 | - | 76.7% [23.33]
0D | 02 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.219 | - | 73.8% [9.24]
0E | 01 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.208 | - | 90.7% [5.37]
0E | 02 | 1949 | 2010-02-08 | Détachement | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.079 | - | 84.4% [5.35]
0E | 03 | 1949 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.404 | - | 84.4% [4.4]
0E | 04 | 1949 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.844 | - | 90.9% [3.05]
0E | 05 | 1949 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.91 | - | 89% [7.25]
ZA | 01 | 1971 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.213 | - | 98.2% [2.06]
ZB | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 98.2% [1.75]
ZC | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 100% [1.22]
ZD | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 100% [0.25]
ZE | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.245 | - | 95.5% [2.22]
ZH | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 88.9% [7.29]
ZI | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 96.4% [1.55]
ZK | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.227 | - | 100% [1.09]
ZL | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.229 | - | 100% [0.63]
ZM | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 96.9% [3.46]
ZN | 01 | 1981 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 100% [0.38]
ZO | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 100% [0.45]
ZP | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 100% [0.76]
ZR | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 100% [0.9]
ZS | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 95.8% [1.53]
ZT | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [1.01]
ZV | 01 | 1981 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 100% [0.84]
0A | 01 | 1949 | 2005-05-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.655 | - | 95.7% [28.3]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 364 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798992 | 6831715
0E | 01 |  | 80 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802196 | 6830873
0E | 01 |  | 81 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802151 | 6830922
0E | 01 |  | 82 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802157 | 6830910
0E | 01 |  | 1226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801630 | 6830134
0E | 02 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800912 | 6829482
0E | 02 |  | 1259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801156 | 6829692
0E | 02 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801307 | 6829876
0E | 02 |  | 401 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801127 | 6829208
0E | 02 |  | 1051 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800958 | 6829541
0E | 02 |  | 1079 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801519 | 6829840
0E | 02 |  | 1080 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801392 | 6829862
0E | 02 |  | 377 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801237 | 6829358
0E | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 801213 | 6829694
0E | 03 |  | 1061 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801044 | 6828742
0E | 03 |  | 1109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801144 | 6828583
0E | 03 |  | 1154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800988 | 6828831
0E | 03 |  | 1157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801149 | 6828840
0E | 03 |  | 1158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801150 | 6828841
0E | 03 |  | 1221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801021 | 6828622
0E | 03 |  | 1223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801053 | 6828604
0E | 03 |  | 1224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801098 | 6828580
0E | 03 |  | 424 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801060 | 6829027
0E | 03 |  | 992 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801113 | 6828595
0E | 03 |  | 1238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800985 | 6828672
0E | 04 |  | 971 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800741 | 6829092
0E | 04 |  | 539 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800520 | 6829094
0E | 04 |  | 648 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800883 | 6829349
0E | 04 |  | 1009 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800704 | 6829224
0E | 04 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 800734 | 6828925
0E | 05 |  | 758 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 800897 | 6828735
0E | 05 |  | 746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800667 | 6828938
0E | 05 |  | 747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800648 | 6828947
0E | 05 |  | 750 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800439 | 6828655
0E | 05 |  | 758 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800939 | 6828756
0E | 05 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800791 | 6828337
0E | 05 |  | 826 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800605 | 6827995
0E | 05 |  | 834 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800663 | 6828126
0E | 05 |  | 842 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800687 | 6828176
0E | 05 |  | 1147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800286 | 6828754
0E | 05 |  | 1149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800322 | 6828716
0E | 05 |  | 1174 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800742 | 6828376
0E | 05 |  | 1178 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800850 | 6828480
0E | 05 |  | 1182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800876 | 6828514
0E | 05 |  | 1208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800666 | 6828063
0E | 05 |  | 1209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800675 | 6828050
0E | 05 |  | 1210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800693 | 6828755
0E | 05 |  | 1211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800637 | 6828678
0E | 05 |  | 1212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800487 | 6828826
0E | 05 |  | 1213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800501 | 6828854
0E | 05 |  | 1214 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800626 | 6828779
0E | 05 |  | 1215 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800766 | 6828580
0E | 05 |  | 952 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800766 | 6828326
0E | 05 |  | 953 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800782 | 6828315
0E | 05 |  | 959 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800900 | 6828453
0E | 05 |  | 985 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800390 | 6828783
0E | 05 |  | 988 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800402 | 6828777
0E | 05 |  | 1002 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800306 | 6828844
0E | 05 |  | 1068 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800679 | 6828255
0E | 05 |  | 1069 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800672 | 6828319
0E | 05 |  | 1071 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800620 | 6828290
0E | 05 |  | 1072 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800621 | 6828345
0E | 05 |  | 1074 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800586 | 6828311
0E | 05 |  | 1076 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800926 | 6828601
0E | 05 |  | 1077 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800959 | 6828638
0E | 05 |  | 1088 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800369 | 6828946
0E | 05 |  | 1230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800609 | 6828101
0E | 05 |  | 1229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800587 | 6828090
0E | 05 |  | 1255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801107 | 6828541
0E | 05 |  | 1256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801087 | 6828554
0E | 05 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 800916 | 6828744
ZA | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801682 | 6826864
ZA | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801010 | 6828528
ZA | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801031 | 6828510
ZA | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801119 | 6828542
ZA | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801202 | 6828511
ZA | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801224 | 6828488
ZA | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801190 | 6828537
ZA | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801216 | 6828495
ZB | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800403 | 6828987
ZC | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800875 | 6829550
ZE | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799389 | 6829934
ZM | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801845 | 6831496
ZO | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801187 | 6828753

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr