## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10420 (VILLENAUXE-LA-GRANDE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10031 : traité
- 10254 : traité
- 10291 : traité
- 51376 : traité
- 51395 : traité
- 77262 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1940 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.438 | - | 91.6% [6.03]
0A | 03 | 1940 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.737 | - | 80.6% [10.7]
0B | 01 | 1940 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.497 | - | 92.9% [7.3]
0C | 01 | 1940 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.383 | - | 84.6% [5.31]
0C | 02 | 1940 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.306 | - | 89.7% [3.71]
0D | 01 | 1940 | 2005-06-10 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.413 | - | 93.8% [2.16]
0F | 01 | 1940 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.584 | - | 95.2% [6.81]
0G | 01 | 1940 | 2005-06-10 | Détachement Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.405 | - | 84.3% [7.2]
0H | 01 | 1940 | 2005-06-10 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.478 | - | 96.9% [3.47]
0I | 01 | 1940 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.343 | - | 81.8% [5.41]
0K | 01 | 1940 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.438 | - | 82.1% [4.96]
AA | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.08 | - | 100% [0.18]
AB | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.103 | - | 98.5% [6.86]
AC | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.103 | - | 94.4% [6.86]
AD | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.095 | - | 97.2% [13.71]
AE | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.056 | - | 100% [0.7]
AH | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.102 | - | 100% [0.53]
AI | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.089 | - | 97.8% [0.9]
AK | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.093 | - | 100% [0.17]
AL | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.093 | - | 100% [0.7]
ZA | 01 | 1958 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 100% [0.69]
ZB | 01 | 1958 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.126 | - | 100% [0.53]
ZC | 01 | 1961 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 100% [0.65]
ZD | 01 | 1960 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.78 | - | 98.3% [2.87]
ZE | 01 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.146 | - | 100% [0.96]
ZH | 01 | 1960 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 99% [2.41]
ZI | 01 | 1964 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 95.6% [2.11]
ZK | 01 | 1963 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.249 | - | 100% [0.34]
ZL | 01 | 1963 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 100% [1.23]
ZM | 01 | 1963 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.211 | - | 93.3% [6.44]
ZN | 01 | 1963 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.224 | - | 88.6% [3.96]
ZO | 01 | 1963 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 100% [0.86]
ZP | 01 | 1963 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 100% [1.32]
ZR | 01 | 1963 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.276 | - | 100% [1.4]
ZS | 01 | 1963 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.53 | - | 100% [0.01]
0A | 01 | 1940 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.926 | - | 92.4% [13.49]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 970 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741063 | 6834001
0A | 02 |  | 972 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741069 | 6833970
0A | 03 |  | 852 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740572 | 6833665
0A | 03 |  | 953 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740582 | 6833571
0C | 01 |  | 479 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742233 | 6833157
0C | 01 |  | 810 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742140 | 6832988
0C | 02 |  | 850 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741916 | 6832779
0C | 02 |  | 851 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741913 | 6832779
0C | 02 |  | 855 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741877 | 6832781
0C | 02 |  | 556 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742051 | 6832908
0D | 01 |  | 572 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742721 | 6832936
0D | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 742377 | 6833032
0K | 01 |  | 508 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739686 | 6832602
AA | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741169 | 6833739
AA | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741052 | 6833661
AA | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740779 | 6833503
AA | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740749 | 6833511
AA | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740763 | 6833525
AA | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740767 | 6833524
AA | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741213 | 6833755
AA | 01 |  | 276 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741165 | 6833384
AA | 01 |  | 287 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740714 | 6833410
AA | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740718 | 6833453
AA | 01 |  | 289 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740717 | 6833441
AA | 01 |  | 292 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740863 | 6833612
AA | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741079 | 6833349
AA | 01 |  | 313 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741183 | 6833273
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 740854 | 6833268
AC | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741027 | 6833316
AC | 01 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741068 | 6833318
AC | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741419 | 6832654
AC | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740995 | 6833277
AC | 01 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741250 | 6832524
AC | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741187 | 6832956
AC | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741342 | 6832578
AC | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741396 | 6832610
AC | 01 |  | 231 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741406 | 6832615
AC | 01 |  | 233 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741416 | 6832658
AC | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741001 | 6833185
AC | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741168 | 6832778
AC | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741195 | 6832870
AC | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741234 | 6833058
AC | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741229 | 6833081
AC | 01 |  | 259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741419 | 6832621
AC | 01 |  | 278 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741319 | 6832901
AC | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741250 | 6833087
AC | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741273 | 6832992
AC | 01 |  | 285 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741262 | 6832988
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 741025 | 6833040
AD | 01 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741071 | 6832269
AD | 01 |  | 373 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740977 | 6832293
AD | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741170 | 6832417
AD | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741051 | 6832731
AD | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740962 | 6832649
AD | 01 |  | 396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740981 | 6832314
AD | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741044 | 6832290
AD | 01 |  | 418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741165 | 6832403
AD | 01 |  | 432 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741131 | 6832356
AD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 741143 | 6832206
AE | 01 |  | 245 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741483 | 6832478
AE | 01 |  | 246 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741483 | 6832477
AH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 741191 | 6832024
AI | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740691 | 6831519
AK | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740992 | 6832257
AK | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741008 | 6832228
AK | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741018 | 6832230
AK | 01 |  | 407 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740996 | 6831999
AK | 01 |  | 413 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740603 | 6832306
AK | 01 |  | 423 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740571 | 6832252
AK | 01 |  | 425 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740580 | 6832285
AK | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740878 | 6832363
AK | 01 |  | 431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741052 | 6832218
AK | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 740610 | 6832192
AL | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740695 | 6832446
ZE | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 739655 | 6834363
ZI | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 742905 | 6832160
ZL | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741633 | 6832970
ZL | 01 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741589 | 6832940
ZM | 01 |  | 101 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 742165 | 6832846
ZM | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742445 | 6832951
ZM | 01 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741597 | 6832435
ZM | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741632 | 6832472
ZM | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741629 | 6832477
ZM | 01 |  | 170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741721 | 6832567
ZM | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741728 | 6832553
ZM | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 742551 | 6832756
ZN | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741989 | 6831730
ZP | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739607 | 6831537
ZR | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740041 | 6832678
ZR | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 740005 | 6832726
ZS | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740616 | 6833175
ZS | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740591 | 6833170
ZS | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740537 | 6833210
ZS | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740363 | 6833368
ZS | 01 |  | 190 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740361 | 6833354

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr