## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10334 (SAINT-AUBIN)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10020 : traité
- 10148 : traité
- 10153 : traité
- 10225 : traité
- 10268 : traité
- 10298 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.05 | - | 82.3% [6.02]
0A | 03 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.238 | - | 100% [1.29]
0B | 01 | 1934 | 2005-06-07 | Détachement | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.447 | - | 86.8% [5.18]
0B | 02 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.903 | - | 66.7% [5.51]
0C | 01 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.661 | - | 68.2% [3.31]
0C | 02 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.617 | - | 72.2% [2.84]
0C | 03 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.672 | - | 66.7% [4.19]
0C | 04 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.351 (*) | - | 88.2% [3.93]
0D | 01 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.512 | - | 88.2% [4.11]
0E | 01 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.071 | - | 84.6% [4.38]
0E | 02 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.379 | - | 68.8% [5.99]
0F | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.84 | - | 90.5% [0.87]
0F | 02 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.468 | - | 72.9% [6.48]
0F | 03 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.411 (*) | - | 78.6% [3.66]
AA | 01 | 1996 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.078 | - | 93.8% [1.04]
AB | 01 | 1996 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.099 | - | 100% [0.53]
AC | 01 | 1996 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.079 | - | 100% [0.21]
ZA | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.274 | - | 96.7% [1.75]
ZB | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 92.1% [2.87]
ZC | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 94.3% [3.4]
ZD | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.252 | - | 100% [0.96]
ZE | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.286 | - | 98.7% [1.83]
ZH | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 91.2% [1.85]
ZI | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 83.3% [1.85]
ZK | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 93.5% [2.09]
ZL | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 90% [15.96]
ZM | 01 | 1974 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 100% [1.22]
ZN | 01 | 1974 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.232 | - | 100% [1.29]
0A | 01 | 1934 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.813 | - | 73.1% [7.75]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 20 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 743112 | 6820704
0B | 01 |  | 21 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 743133 | 6820626
0B | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 743118 | 6820703
0D | 01 |  | 546 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739515 | 6820636
0E | 02 |  | 129 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 739484 | 6820804
0E | 02 |  | 53 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739181 | 6821796
0E | 02 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739416 | 6821883
0E | 02 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739417 | 6821033
0F | 01 |  | 1494 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 740215 | 6820583
0F | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740245 | 6820338
0F | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740248 | 6820339
0F | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740303 | 6820415
0F | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740293 | 6820334
0F | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740295 | 6820332
0F | 01 |  | 1477 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740249 | 6820335
0F | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740129 | 6820532
0F | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740238 | 6820394
0F | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740240 | 6820392
0F | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740254 | 6820393
0F | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740258 | 6820396
0F | 02 |  | 392 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 740576 | 6820208
0F | 02 |  | 1864 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 740923 | 6820084
0F | 02 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740877 | 6820178
0F | 02 |  | 240 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740854 | 6820188
0F | 02 |  | 241 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740852 | 6820189
0F | 02 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740843 | 6820182
0F | 02 |  | 246 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740830 | 6820182
0F | 02 |  | 247 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740827 | 6820183
0F | 02 |  | 248 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740829 | 6820189
0F | 02 |  | 249 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740822 | 6820179
0F | 02 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740736 | 6820221
0F | 02 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740707 | 6820229
0F | 02 |  | 273 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740697 | 6820229
0F | 02 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740696 | 6820231
0F | 02 |  | 275 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740695 | 6820234
0F | 02 |  | 282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740650 | 6820229
0F | 02 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740647 | 6820228
0F | 02 |  | 285 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740646 | 6820233
0F | 02 |  | 286 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740642 | 6820229
0F | 02 |  | 291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740633 | 6820270
0F | 02 |  | 310 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740503 | 6820331
0F | 02 |  | 333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740349 | 6820301
0F | 02 |  | 334 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740352 | 6820301
0F | 02 |  | 335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740354 | 6820300
0F | 02 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740386 | 6820283
0F | 02 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740389 | 6820282
0F | 02 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740391 | 6820282
0F | 02 |  | 347 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740394 | 6820281
0F | 02 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740452 | 6820254
0F | 02 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740457 | 6820248
0F | 02 |  | 360 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740460 | 6820247
0F | 02 |  | 363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740475 | 6820251
0F | 02 |  | 369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740502 | 6820255
0F | 02 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740504 | 6820253
0F | 02 |  | 373 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740513 | 6820248
0F | 02 |  | 374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740514 | 6820245
0F | 02 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740581 | 6820217
0F | 02 |  | 391 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740567 | 6820197
0F | 02 |  | 418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740722 | 6820131
0F | 02 |  | 430 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740764 | 6820110
0F | 02 |  | 435 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740779 | 6820098
0F | 02 |  | 436 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740781 | 6820096
0F | 02 |  | 437 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740784 | 6820098
0F | 02 |  | 1416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740871 | 6820266
0F | 02 |  | 1417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740874 | 6820261
0F | 02 |  | 1479 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740712 | 6820232
0F | 02 |  | 1480 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740716 | 6820230
0F | 02 | 2008 |  | DGI - AUTRE : LOCALISANT ILLISIBLE |  | 740767 | 6820353
0F | 03 |  | 1503 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 741749 | 6819181
0F | 03 |  | 1182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741577 | 6819390
0F | 03 |  | 1193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741538 | 6819352
0F | 03 |  | 1327 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741687 | 6819172
0F | 03 |  | 1328 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741683 | 6819174
0F | 03 |  | 1353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741656 | 6819196
0F | 03 |  | 1354 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741653 | 6819197
0F | 03 |  | 1361 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741643 | 6819206
0F | 03 |  | 1362 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741640 | 6819208
0F | 03 |  | 1363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741638 | 6819210
0F | 03 |  | 1375 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741596 | 6819235
0F | 03 |  | 1376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741592 | 6819237
0F | 03 |  | 1377 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741590 | 6819238
0F | 03 |  | 1578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741583 | 6819238
0F | 03 |  | 1579 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741586 | 6819237
0F | 03 |  | 1638 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741613 | 6819096
0F | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 741630 | 6819125
AA | 01 |  | 331 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741087 | 6820192
AB | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741250 | 6819677
AB | 01 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741256 | 6819700
AB | 01 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741268 | 6819754
AB | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741403 | 6819417
AB | 01 |  | 241 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741425 | 6819664
AB | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741395 | 6819651
AB | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741552 | 6819430
AB | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741576 | 6819409
AB | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741538 | 6819266
AB | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741469 | 6819228
AB | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741478 | 6819271
ZB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 741562 | 6820044
ZI | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740500 | 6819459
ZI | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739422 | 6819014
ZI | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740134 | 6819328
ZI | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740487 | 6819457
ZL | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742024 | 6822757
ZL | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741901 | 6823111
ZL | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741650 | 6822620
ZL | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741221 | 6822333
ZL | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741419 | 6822915
ZL | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741611 | 6822841
ZL | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741614 | 6822860
ZL | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741556 | 6823013
ZL | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741561 | 6823016
ZL | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741795 | 6822901
ZL | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741792 | 6822898
ZL | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741663 | 6823079
ZL | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741755 | 6823106
ZL | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741820 | 6823116

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr