## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10123 (DIENVILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10005 : traité
- 10063 : traité
- 10313 : traité
- 10327 : traité
- 10389 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0G | 02 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.959 | - | 92.1% [4.08]
0G | 03 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.377 | - | 98.1% [2.71]
0H | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.626 | - | 95.4% [30.64]
AB | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.147 | - | 93.6% [1.35]
AC | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.115 | - | 92.7% [2.79]
AD | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.094 | - | 97.2% [2.55]
ZA | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.291 | - | 89% [8.68]
ZB | 01 | 1957 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.295 | - | 91.3% [5.09]
ZC | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.347 | - | 97.2% [2.87]
ZD | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 96% [5.31]
ZE | 01 | 1957 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 95.6% [3.72]
ZH | 01 | 1957 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 91% [6.1]
ZK | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 94.8% [2.55]
ZL | 01 | 1983 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 93.4% [6.08]
ZM | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 90.9% [10.86]
ZN | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 93.8% [8.68]
ZO | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.26 | - | 95% [3.28]
ZP | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.252 | - | 94.3% [3.87]
ZR | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.35 | - | 93.3% [2.65]
ZS | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.255 | - | 93.3% [3.04]
ZT | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.265 | - | 95.3% [3.72]
ZV | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.369 | - | 92.2% [8.57]
ZW | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.269 | - | 99.3% [2.21]
0G | 01 | 1957 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.217 | - | 88.7% [37.83]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0G | 02 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810805 | 6804822
0H | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811675 | 6803802
AB | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813394 | 6806264
AB | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813339 | 6806600
AB | 01 |  | 174 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813446 | 6806237
AC | 01 |  | 539 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813634 | 6806640
AC | 01 |  | 553 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813606 | 6806741
AC | 01 |  | 554 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813608 | 6806745
AC | 01 |  | 558 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813655 | 6806695
AC | 01 |  | 562 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813640 | 6806682
AC | 01 |  | 564 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813674 | 6806695
AC | 01 |  | 566 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813759 | 6806468
AC | 01 |  | 582 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813753 | 6806473
AC | 01 |  | 598 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813621 | 6806675
AC | 01 |  | 599 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813623 | 6806681
AC | 01 |  | 617 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813767 | 6806892
AC | 01 |  | 630 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813752 | 6806851
AC | 01 |  | 495 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813795 | 6806783
AC | 01 |  | 507 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813814 | 6806687
AC | 01 |  | 525 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813600 | 6806624
AC | 01 |  | 527 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813625 | 6806743
AC | 01 |  | 796 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813679 | 6807093
AC | 01 |  | 3 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813528 | 6806406
AC | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813537 | 6806417
AC | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813509 | 6806864
AC | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813533 | 6806987
AC | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813622 | 6806766
AC | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813604 | 6806440
AC | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813746 | 6806479
AC | 01 |  | 326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813663 | 6806593
AC | 01 |  | 362 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813744 | 6806735
AC | 01 |  | 403 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813637 | 6806844
AC | 01 |  | 428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813657 | 6806962
AC | 01 |  | 698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813585 | 6806445
AC | 01 |  | 704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813672 | 6806628
AC | 01 |  | 707 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813704 | 6806632
AC | 01 |  | 709 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813710 | 6806633
AC | 01 |  | 731 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813763 | 6806640
AC | 01 |  | 732 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813775 | 6806647
AC | 01 |  | 741 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813573 | 6806768
AC | 01 |  | 745 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813640 | 6806715
AC | 01 |  | 759 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813756 | 6806603
AC | 01 |  | 762 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813775 | 6806552
AC | 01 |  | 763 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813774 | 6806557
AC | 01 |  | 785 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813509 | 6806830
AC | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813787 | 6806535
AC | 01 |  | 432 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813654 | 6806976
AC | 01 |  | 434 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813664 | 6806972
AC | 01 |  | 637 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813746 | 6806756
AC | 01 |  | 738 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813602 | 6806581
AC | 01 |  | 700 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813588 | 6806459
AC | 01 |  | 772 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813580 | 6806455
AC | 01 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813745 | 6806826
AC | 01 |  | 631 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813747 | 6806834
AC | 01 |  | 710 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813681 | 6806629
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 813545 | 6806371
AD | 01 |  | 204 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
AD | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814228 | 6806182
AD | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814166 | 6806177
AD | 01 |  | 188 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814157 | 6806169
ZA | 01 |  | 639 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814443 | 6806301
ZA | 01 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814557 | 6806168
ZA | 01 |  | 609 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814679 | 6806235
ZB | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814385 | 6804594
ZB | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814244 | 6804562
ZB | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814003 | 6805729
ZB | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813960 | 6805670
ZC | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813592 | 6805519
ZD | 01 |  | 197 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812786 | 6803484
ZD | 01 |  | 310 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812481 | 6804542
ZD | 01 |  | 311 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812480 | 6804548
ZD | 01 |  | 212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812688 | 6803410
ZE | 01 |  | 299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813609 | 6805935
ZE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 813569 | 6805866
ZM | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813920 | 6806759
ZM | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813910 | 6806827
ZM | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813909 | 6807089
ZM | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813904 | 6807149
ZM | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813875 | 6807235
ZM | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814005 | 6807285
ZM | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814118 | 6806836
ZM | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814123 | 6806833
ZM | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814136 | 6806802
ZM | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814137 | 6806798
ZM | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814187 | 6806673
ZM | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814235 | 6806656
ZM | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814388 | 6806846
ZM | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814816 | 6807179
ZM | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814075 | 6807275
ZM | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814071 | 6807175
ZM | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814036 | 6807073
ZM | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814060 | 6807028
ZM | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814108 | 6806872
ZM | 01 |  | 130 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814851 | 6807160
ZM | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813780 | 6807132
ZN | 01 |  | 59 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 814655 | 6805936
ZN | 01 |  | 58 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 814609 | 6806039
ZN | 01 |  | 57 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 814589 | 6806090
ZN | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814597 | 6806041
ZN | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZN | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZN | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814612 | 6806042
ZO | 01 |  | 39 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 814712 | 6805806
ZO | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZP | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812749 | 6804171
ZP | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813282 | 6804440
ZV | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812999 | 6807302
ZV | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813175 | 6807006
ZV | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813090 | 6807079
ZW | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810695 | 6805285

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr