## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10097 (CHERVEY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10041 : traité
- 10045 : traité
- 10069 : traité
- 10427 : traité
- 10439 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.23 | - | 56.6% [19.21]
0D | 02 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.335 | - | 66% [16.89]
0E | 02 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.543 | - | 65.6% [22.21]
AB | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 (*) | - | 86.3% [5.15]
ZA | 01 | 1971 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.243 | - | 91.7% [3.51]
ZD | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 87.5% [4.49]
ZE | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 91.9% [2.72]
ZH | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 94.7% [3.51]
ZI | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 100% [1.15]
ZK | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 93.9% [8.1]
ZL | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 93.1% [2.7]
ZM | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 96.1% [2.07]
ZN | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.087 | - | 86.7% [3.01]
ZO | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 92.7% [10.29]
ZP | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 92.5% [7.56]
ZR | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 98.3% [3.31]
ZS | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 100% [0.89]
0B | 01 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.745 | - | 62.5% [22.5]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811850 | 6784255
0B | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811853 | 6784226
0E | 02 |  | 717 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810678 | 6782485
0E | 02 |  | 1438 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810355 | 6783363
0E | 02 |  | 1458 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810311 | 6782644
0E | 02 |  | 1460 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810310 | 6782637
0E | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 810403 | 6783358
AB | 01 |  | 328 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811065 | 6781440
AB | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810946 | 6781665
AB | 01 |  | 231 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810952 | 6781666
AB | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810973 | 6781655
AB | 01 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810974 | 6781604
AB | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811024 | 6781629
AB | 01 |  | 251 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811033 | 6781623
AB | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811038 | 6781582
AB | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810985 | 6781575
AB | 01 |  | 462 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810856 | 6781531
AB | 01 |  | 517 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810935 | 6781734
AB | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810917 | 6781818
AB | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811004 | 6781664
AB | 01 |  | 320 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811017 | 6781461
AB | 01 |  | 655 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810778 | 6781625
AB | 01 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810876 | 6781662
AB | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811033 | 6781568
AB | 01 |  | 343 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810958 | 6781480
AB | 01 |  | 376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810899 | 6781431
AB | 01 |  | 377 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810905 | 6781431
AB | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810861 | 6781510
AB | 01 |  | 405 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810856 | 6781510
AB | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810848 | 6781512
AB | 01 |  | 577 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810795 | 6781548
AB | 01 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810783 | 6781554
AB | 01 |  | 589 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811022 | 6781483
AB | 01 |  | 590 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811013 | 6781481
AB | 01 |  | 613 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810907 | 6781524
AB | 01 |  | 616 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810917 | 6781504
AB | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810964 | 6781398
AB | 01 |  | 674 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811264 | 6781654
AB | 01 |  | 675 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811255 | 6781663
AB | 01 |  | 685 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811277 | 6781742
AB | 01 |  | 686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811262 | 6781737
AB | 01 |  | 691 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811299 | 6781764
AB | 01 |  | 692 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811292 | 6781754
AB | 01 |  | 706 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810988 | 6781566
AB | 01 |  | 722 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810876 | 6781912
AB | 01 |  | 772 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810942 | 6781597
AB | 01 |  | 774 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810949 | 6781599
AB | 01 |  | 799 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810951 | 6781483
AB | 01 |  | 788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811244 | 6781816
AB | 01 |  | 787 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811241 | 6781809
AB | 01 |  | 793 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811031 | 6781404
AB | 01 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811032 | 6781415
AB | 01 |  | 791 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811051 | 6781405
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 811037 | 6781707
ZL | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811695 | 6780920
ZL | 01 |  | 68 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811316 | 6781456
ZL | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811315 | 6781461
ZL | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811131 | 6781447
ZL | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811542 | 6781282
ZL | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811976 | 6780864
ZL | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811550 | 6781653
ZL | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811669 | 6781452
ZM | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 810431 | 6780383
ZP | 01 |  | 153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810300 | 6781614
ZP | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810620 | 6781633

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr