## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10242 (MEURVILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10039 : traité
- 10048 : traité
- 10113 : traité
- 10205 : traité
- 10215 : traité
- 10374 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1939 | 2005-06-03 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.509 | - | 97.2% [6.23]
0B | 01 | 1939 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.381 | - | 91% [6.53]
0B | 02 | 1939 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.985 | - | 71.3% [5.66]
0C | 01 | 1939 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.041 | - | 80.6% [5.73]
0D | 01 | 1939 | 2005-06-03 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.226 | - | 82% [6.08]
0E | 01 | 1939 | 2005-06-03 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.16 | - | 87% [4.29]
0E | 02 | 1939 | 2010-02-08 | Détachement | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.838 | - | 96.7% [1.59]
0E | 03 | 1939 | 2005-06-03 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.326 | - | 91.2% [3.87]
0E | 04 | 1939 | 2010-02-08 | Détachement Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.958 | - | 75% [6.43]
0F | 01 | 1939 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.159 | - | 79.8% [6.49]
0F | 02 | 1939 | 2005-06-03 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.512 | - | 83.3% [5.06]
0F | 03 | 1939 | 2005-06-03 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.731 (*) | - | 88.7% [5.22]
0F | 04 | 1939 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.87 | - | 84% [4.38]
0F | 05 | 1939 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.182 (*) | - | 66.1% [5.39]
ZA | 01 | 1977 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.336 | - | 100% [1.34]
ZB | 01 | 1984 | 2005-06-03 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.893 | - | 97% [1.54]
ZC | 01 | 1989 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 98.8% [1.58]
ZD | 01 | 1989 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.146 | - | 100% [0.71]
ZE | 01 | 1989 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.152 | - | 96.7% [2.02]
ZH | 01 | 1989 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.149 | - | 100% [0.03]
ZI | 01 | 1989 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.133 | - | 96.4% [1.87]
ZK | 01 | 1989 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 100% [0.05]
ZL | 01 | 1989 | 2005-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.132 | - | 100% [0.09]
0A | 01 | 1939 | 2005-06-03 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.443 | - | 96.9% [4.1]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817309 | 6791531
0A | 02 |  | 70 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 818811 | 6790129
0A | 02 |  | 80 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 818115 | 6792050
0B | 01 |  | 1189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819978 | 6790634
0B | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 819935 | 6791786
0B | 02 |  | 1065 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820457 | 6790677
0C | 01 |  | 578 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 820470 | 6790454
0C | 01 |  | 564 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820453 | 6790274
0C | 01 |  | 566 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820674 | 6790515
0C | 01 |  | 568 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820674 | 6790519
0C | 01 |  | 572 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820655 | 6790556
0C | 01 |  | 573 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820652 | 6790568
0C | 01 |  | 574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820460 | 6790424
0C | 01 |  | 576 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820480 | 6790451
0C | 01 |  | 580 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820470 | 6790433
0C | 01 |  | 581 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820475 | 6790449
0C | 01 |  | 584 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820635 | 6790545
0C | 01 |  | 633 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820663 | 6790547
0C | 01 |  | 634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820661 | 6790538
0C | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820474 | 6790311
0C | 01 |  | 416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820474 | 6790314
0C | 01 |  | 418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820473 | 6790338
0C | 01 |  | 422 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820490 | 6790306
0C | 01 |  | 437 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820597 | 6790390
0C | 01 |  | 460 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820462 | 6790316
0C | 01 |  | 470 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820459 | 6790244
0C | 01 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820606 | 6790415
0C | 01 |  | 258 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820664 | 6790516
0C | 01 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820747 | 6790368
0C | 01 |  | 307 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820637 | 6790343
0C | 01 |  | 313 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820662 | 6790341
0C | 01 |  | 314 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820663 | 6790336
0C | 01 |  | 364 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820624 | 6790278
0C | 01 |  | 389 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820702 | 6790110
0C | 01 |  | 410 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820483 | 6790271
0C | 01 |  | 411 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820492 | 6790271
0C | 01 |  | 635 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820490 | 6790477
0C | 01 |  | 637 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820495 | 6790471
0C | 01 |  | 641 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820501 | 6790466
0C | 01 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820493 | 6790460
0C | 01 |  | 658 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820486 | 6790455
0C | 01 |  | 670 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820542 | 6790269
0C | 01 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820563 | 6790245
0C | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820482 | 6790467
0C | 01 |  | 664 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820487 | 6790472
0C | 01 |  | 688 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820652 | 6790267
0C | 01 |  | 691 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820643 | 6790265
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 820493 | 6790384
0E | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 822013 | 6789234
0E | 04 |  | 1485 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821657 | 6789440
0E | 04 |  | 1180 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821621 | 6789373
0E | 04 |  | 1182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821601 | 6789370
0E | 04 |  | 1192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821591 | 6789369
0E | 04 |  | 1199 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821584 | 6789368
0E | 04 |  | 1206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821578 | 6789367
0F | 01 |  | 2131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820324 | 6790170
0F | 01 |  | 2129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820322 | 6790175
0F | 01 |  | 2127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820320 | 6790178
0F | 01 |  | 2034 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820255 | 6790560
0F | 01 |  | 1815 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819582 | 6790104
0F | 01 |  | 1825 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819633 | 6790106
0F | 01 |  | 1840 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819665 | 6790090
0F | 01 |  | 1846 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819711 | 6790093
0F | 01 |  | 1855 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819675 | 6790177
0F | 01 |  | 1867 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819691 | 6790210
0F | 01 |  | 1871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819663 | 6790238
0F | 01 |  | 1876 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819685 | 6790276
0F | 01 |  | 1878 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819686 | 6790280
0F | 01 |  | 1879 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819723 | 6790237
0F | 01 |  | 1885 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819701 | 6790275
0F | 01 |  | 1886 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819731 | 6790230
0F | 01 |  | 1887 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819774 | 6790187
0F | 01 |  | 1893 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819708 | 6790282
0F | 01 |  | 1789 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820232 | 6790550
0F | 01 |  | 1796 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820273 | 6790511
0F | 01 |  | 1797 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820271 | 6790525
0F | 01 |  | 1870 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819670 | 6790231
0F | 01 |  | 1881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819727 | 6790239
0F | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 819847 | 6790225
0F | 05 |  | 2098 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820607 | 6789161
0F | 05 |  | 2099 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820616 | 6789155
0F | 05 |  | 2096 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820567 | 6789174
0F | 05 |  | 2144 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820189 | 6789389
0F | 05 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 820545 | 6789199
ZA | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820232 | 6791727
ZA | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820163 | 6791817
ZA | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820279 | 6791696
ZC | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819100 | 6791074
ZE | 01 |  | 10 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820212 | 6790421
ZE | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820407 | 6790011
ZE | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820525 | 6789938
ZE | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820707 | 6789767
ZE | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820811 | 6789804
ZE | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820905 | 6789966
ZE | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820963 | 6789841

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr