## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10390 (URVILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10007 : traité
- 10032 : traité
- 10039 : traité
- 10048 : traité
- 10076 : traité
- 10113 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1936 | 2005-06-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.034 | - | 88.4% [4.11]
0C | 01 | 1936 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.04 | - | 76.6% [14.26]
ZA | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 98.6% [1.54]
ZB | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.074 | - | 94.7% [2.54]
ZC | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.075 | - | 96% [2.05]
ZD | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.09 | - | 97.4% [2.46]
ZE | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.086 | - | 94.3% [12.38]
ZH | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 95% [8.26]
ZI | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.089 | - | 88.3% [8.26]
ZK | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.068 | - | 100% [0.31]
ZL | 01 | 1997 | 2005-06-08 | Détachement | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.077 | - | 96.3% [1.75]
ZM | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 97.6% [2.33]
ZN | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 96% [3.97]
ZO | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.094 | - | 100% [0.38]
ZP | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.085 | - | 100% [0.51]
ZR | 01 | 1997 | 2005-06-08 | Détachement | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.074 | - | 95.8% [1.91]
ZS | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 98.4% [4.71]
ZT | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.09 | - | 100% [0.36]
ZV | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.081 | - | 100% [0.45]
ZW | 01 | 1997 | 2005-06-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.133 | - | 100% [0.69]
ZX | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.131 | - | 96.4% [5.09]
0A | 01 | 1936 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.103 | - | 66.1% [18.25]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 1013 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822849 | 6786820
0A | 01 |  | 1021 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822805 | 6786849
0A | 01 |  | 1028 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822744 | 6786825
0A | 01 |  | 1104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822633 | 6786818
0A | 01 |  | 1105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822630 | 6786801
0A | 01 |  | 1139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822848 | 6786751
0A | 01 |  | 1152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822890 | 6786760
0A | 01 |  | 1159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822930 | 6786816
0A | 01 |  | 1160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822941 | 6786815
0A | 01 |  | 1804 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822824 | 6786863
0A | 01 |  | 1820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822772 | 6786787
0A | 01 |  | 1822 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822774 | 6786785
0A | 01 |  | 1838 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822698 | 6786786
0A | 01 |  | 2104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822695 | 6786795
0A | 01 |  | 2108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823159 | 6786780
0A | 01 |  | 2109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823160 | 6786772
0A | 01 |  | 2106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823158 | 6786786
0A | 01 |  | 2107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823154 | 6786774
0A | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 822946 | 6786842
0C | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825950 | 6786333
0C | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825949 | 6786316
0C | 01 |  | 146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825976 | 6786281
0C | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825987 | 6786321
0C | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825992 | 6786336
0C | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825948 | 6786374
0C | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825987 | 6786302
0C | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825968 | 6786231
0C | 01 |  | 152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825963 | 6786375
0C | 01 |  | 153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825998 | 6786354
0C | 01 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825980 | 6786375
0C | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 825941 | 6786354
0C | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 826687 | 6786673
ZC | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822847 | 6787095
ZC | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822626 | 6786958
ZC | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822352 | 6787181
ZC | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822648 | 6787185
ZC | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822535 | 6787204
ZC | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822698 | 6787035
ZC | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822716 | 6787112
ZC | 01 |  | 164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822368 | 6787088
ZD | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823164 | 6786833
ZD | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823172 | 6786895
ZS | 01 | 2008 |  | PARCELLE : MAUVAISE GEOMETRIE |  | 823352 | 6785635
ZT | 01 |  | 10 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822955 | 6785601
ZX | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 823076 | 6786549
ZX | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822195 | 6787001
ZX | 01 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822825 | 6786641
ZX | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822823 | 6786629
ZX | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822852 | 6786612
ZX | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822821 | 6786614
ZX | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822873 | 6786607
ZX | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822255 | 6787097
ZX | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822096 | 6786760
ZX | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822935 | 6786528
ZX | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822563 | 6786695
ZX | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 822539 | 6786677

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr