## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10063 (BRIENNE-LA-VIEILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10064 : traité
- 10093 : traité
- 10117 : traité
- 10123 : traité
- 10228 : traité
- 10258 : traité
- 10286 : traité
- 10313 : traité
- 10327 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0F | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.819 | - | 85.7% [18.08]
0G | 01 | 1966 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.586 | - | 90% [10.52]
0G | 02 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.127 | - | 81.1% [15.19]
AB | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.117 | - | 85% [6.05]
AC | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.086 | - | 94.2% [4.58]
ZE | 01 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.475 (*) | - | 93.3% [7.39]
ZH | 01 | 1966 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.288 | - | 88.6% [13.66]
ZL | 01 | 1984 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.34 | - | 91.1% [7.39]
ZN | 01 | 1987 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 95.7% [3.71]
ZO | 01 | 1997 | 2005-04-27 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 89.4% [9.59]
ZP | 01 | 1997 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 100% [0.6]
ZR | 01 | 1997 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 98.1% [1.63]
ZS | 01 | 1997 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 100% [0.63]
ZT | 01 | 1997 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 100% [0.46]
ZV | 01 | 1997 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.153 | - | 92.5% [5.42]
ZW | 01 | 1997 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.368 | - | 100% [0.99]
0B | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.269 | - | 83.3% [59.01]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0F | 01 |  | 666 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 812582 | 6808838
0F | 01 |  | 891 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 812462 | 6808291
0F | 01 |  | 699 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812458 | 6808208
0F | 01 |  | 878 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812457 | 6808356
0F | 01 |  | 879 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812474 | 6808360
0F | 01 |  | 881 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812464 | 6808356
0F | 01 |  | 884 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812501 | 6808367
0F | 01 |  | 886 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812512 | 6808356
0F | 01 |  | 888 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812519 | 6808348
0F | 01 |  | 890 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812521 | 6808342
0F | 01 |  | 892 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812523 | 6808336
0F | 01 |  | 894 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812528 | 6808330
0F | 01 |  | 896 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812530 | 6808325
0F | 01 |  | 898 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812534 | 6808318
0F | 01 |  | 900 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812538 | 6808311
0F | 01 |  | 902 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812541 | 6808305
0F | 01 |  | 236 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812625 | 6808516
0F | 01 |  | 244 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812740 | 6808492
0F | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812662 | 6808453
0F | 01 |  | 273 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812675 | 6808392
0F | 01 |  | 465 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812984 | 6807674
0F | 01 |  | 475 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813115 | 6807769
0F | 01 |  | 476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813129 | 6807773
0F | 01 |  | 480 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813068 | 6807763
0F | 01 |  | 481 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813112 | 6807778
0F | 01 |  | 504 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813089 | 6807833
0F | 01 |  | 523 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813024 | 6807852
0F | 01 |  | 526 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813043 | 6807865
0F | 01 |  | 548 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812968 | 6807921
0F | 01 |  | 551 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812972 | 6807908
0F | 01 |  | 617 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812832 | 6808022
0F | 01 |  | 618 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812844 | 6808035
0F | 01 |  | 673 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812587 | 6808343
0F | 01 |  | 757 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812387 | 6808431
0F | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 812834 | 6808067
0G | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812465 | 6809041
0G | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812382 | 6809357
0G | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812447 | 6809299
0G | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 812609 | 6809341
0G | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 811665 | 6810041
AB | 01 |  | 36 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813269 | 6809479
AB | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813241 | 6809460
AB | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813253 | 6809464
AB | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813152 | 6810023
AB | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813205 | 6810027
AB | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813221 | 6810028
AB | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813303 | 6809818
AB | 01 |  | 170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813311 | 6809806
AB | 01 |  | 174 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813217 | 6809825
AB | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813197 | 6809617
AB | 01 |  | 188 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813174 | 6809619
AB | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813138 | 6809617
AB | 01 |  | 197 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813257 | 6809598
AB | 01 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813132 | 6809957
AB | 01 |  | 222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813228 | 6809456
AC | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813305 | 6809397
AC | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813319 | 6809391
AC | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813321 | 6809390
AC | 01 |  | 190 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813321 | 6809388
AC | 01 |  | 194 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813300 | 6809398
AC | 01 |  | 196 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813278 | 6809402
AC | 01 |  | 214 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813424 | 6808835
AC | 01 |  | 216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813268 | 6809164
AC | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813247 | 6809159
AC | 01 |  | 240 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813083 | 6809371
AC | 01 |  | 241 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813082 | 6809366
AC | 01 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813348 | 6808919
AC | 01 |  | 319 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813347 | 6808922
AC | 01 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813293 | 6809041
AC | 01 |  | 368 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813325 | 6809298
AC | 01 |  | 377 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813137 | 6809119
AC | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813068 | 6809381
AC | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813245 | 6809232
AC | 01 |  | 369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813311 | 6809345
AC | 01 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813356 | 6809482
AC | 01 |  | 398 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813344 | 6809481
AC | 01 |  | 400 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813324 | 6809479
AC | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813310 | 6809477
AC | 01 |  | 404 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813303 | 6809477
AC | 01 |  | 408 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813336 | 6809429
AC | 01 |  | 409 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813314 | 6809430
AC | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813373 | 6808900
AC | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813368 | 6808898
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 813388 | 6808959
ZE | 01 |  | 163 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 812829 | 6808610
ZH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 812358 | 6809613
ZN | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814348 | 6810334
ZP | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813616 | 6810185
ZR | 01 |  | 51 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816420 | 6809854
ZR | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816211 | 6809384
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 816362 | 6809997
ZT | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814912 | 6807791
ZV | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814056 | 6808471
ZW | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815993 | 6808585
ZW | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816091 | 6808696

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr