## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10330 (ROUVRES-LES-VIGNES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10103 : traité
- 10197 : traité
- 10366 : traité
- 52140 : traité
- 52426 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1940 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.261 | - | 79.2% [9.19]
ZA | 01 | 1967 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.268 | - | 97.4% [6.23]
ZC | 01 | 1981 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.236 | - | 90.2% [4.1]
ZE | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.265 | - | 90.4% [15.25]
ZH | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 98.4% [6.19]
ZI | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 97.4% [6.19]
ZK | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 98.8% [6.08]
ZL | 01 | 1990 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.103 | - | 97.6% [6.23]
ZM | 01 | 1990 | 2005-06-06 | Détachement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 92.7% [14.5]
0A | 01 | 1940 | 2005-06-06 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.214 | - | 78.9% [70.22]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 786 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 835205 | 6794783
0A | 02 |  | 1239 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835343 | 6795007
0A | 02 |  | 1431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835448 | 6794897
0A | 02 |  | 899 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835369 | 6795109
0A | 02 |  | 767 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835156 | 6794999
0A | 02 |  | 775 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835180 | 6794899
0A | 02 |  | 788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835222 | 6794813
0A | 02 |  | 812 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835191 | 6794981
0A | 02 |  | 817 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835191 | 6795020
0A | 02 |  | 825 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835272 | 6795017
0A | 02 |  | 842 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835330 | 6794971
0A | 02 |  | 848 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835384 | 6794924
0A | 02 |  | 860 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835357 | 6794992
0A | 02 |  | 874 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835286 | 6795066
0A | 02 |  | 896 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835384 | 6795119
0A | 02 |  | 908 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835373 | 6795092
0A | 02 |  | 922 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835497 | 6794943
0A | 02 |  | 1057 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835245 | 6795048
0A | 02 |  | 1074 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835373 | 6794978
0A | 02 |  | 1221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835162 | 6794789
0A | 02 |  | 1222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835148 | 6794782
0A | 02 |  | 1291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835181 | 6794991
0A | 02 |  | 1292 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835175 | 6794999
0A | 02 |  | 1295 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835284 | 6794814
0A | 02 |  | 1316 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835475 | 6794766
0A | 02 |  | 1356 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835372 | 6795083
0A | 02 |  | 1357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835568 | 6794910
0A | 02 |  | 1366 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835347 | 6794944
0A | 02 |  | 1386 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835362 | 6795015
0A | 02 |  | 1391 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835451 | 6794892
0A | 02 |  | 1393 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835452 | 6794874
0A | 02 |  | 1395 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835452 | 6794852
0A | 02 |  | 1397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835451 | 6794831
0A | 02 |  | 1399 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835451 | 6794814
0A | 02 |  | 1401 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835396 | 6795111
0A | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 835239 | 6794837
ZE | 01 |  | 156 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 835030 | 6794994
ZE | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833375 | 6794295
ZE | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834326 | 6795063
ZE | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834375 | 6795000
ZE | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834382 | 6794987
ZE | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834445 | 6795127
ZE | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834095 | 6794823
ZE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 833441 | 6794489
ZH | 01 |  | 268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835014 | 6795029
ZH | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835024 | 6795265
ZH | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834993 | 6795223
ZH | 01 |  | 276 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834971 | 6795270
ZH | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834937 | 6795284
ZH | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835392 | 6795102
ZH | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835435 | 6795155
ZH | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835442 | 6795246
ZH | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835352 | 6795322
ZH | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835697 | 6795256
ZH | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835681 | 6795368
ZH | 01 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 836023 | 6795554
ZH | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 836009 | 6795500
ZH | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835994 | 6795505
ZH | 01 |  | 236 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835923 | 6795507
ZH | 01 |  | 242 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835868 | 6795476
ZH | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835919 | 6795277
ZH | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835856 | 6795334
ZH | 01 |  | 325 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835385 | 6795371
ZI | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 836191 | 6795445
ZI | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 836234 | 6795620
ZI | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 836308 | 6795639
ZK | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835862 | 6794883
ZK | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835862 | 6794932
ZK | 01 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835860 | 6794914
ZL | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835631 | 6794817

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr