## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10372 (SOULAINES-DHUYS)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10072 : traité
- 10139 : traité
- 10163 : traité
- 10258 : traité
- 10377 : traité
- 10411 : traité
- 10428 : traité
- 52088 : traité
- 52495 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1951 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.699 | - | 94.8% [9.619999999999999]
0A | 03 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.381 | - | 91.2% [5.43]
0A | 04 | 1951 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.133 | - | 81.4% [5.61]
0C | 01 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.374 | - | 80% [5.19]
0C | 02 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.885 | - | 87.5% [4.35]
0D | 01 | 1951 | 2005-06-07 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.759 | - | 97.9% [5.57]
0D | 02 | 1951 | 2005-06-07 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.868 | - | 88.9% [6.32]
0D | 03 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.468 | - | 98% [10.14]
0D | 04 | 1951 | 2005-06-07 | Détachement | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.969 | - | 92.1% [5.53]
0D | 05 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.006 | - | 96.1% [2.26]
ZA | 01 | 1974 | 2007-05-21 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.309 | - | 100% [0.86]
ZB | 01 | 1974 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 94.4% [8.609999999999999]
ZC | 01 | 1974 | 2005-06-07 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.289 | - | 99.1% [1.8]
ZD | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 100% [1.04]
ZE | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.286 | - | 100% [0.85]
ZH | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.337 | - | 100% [0.47]
ZI | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.299 | - | 100% [0.34]
ZK | 01 | 1974 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.141 | - | 98.9% [2.91]
ZL | 01 | 1974 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.164 | - | 97.1% [8.609999999999999]
0A | 01 | 1951 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.65 | - | 97.7% [4.02]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 315 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 829990 | 6810149
0A | 02 |  | 316 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 829979 | 6810139
0A | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 829961 | 6810185
0A | 04 |  | 513 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828308 | 6809823
0A | 04 |  | 533 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828113 | 6809808
0A | 04 |  | 556 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828305 | 6809828
0A | 04 |  | 557 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828283 | 6809847
0A | 04 |  | 914 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828354 | 6809366
0A | 04 |  | 918 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828437 | 6809799
0A | 04 |  | 922 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828346 | 6809377
0A | 04 |  | 924 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828348 | 6809374
0A | 04 |  | 926 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828348 | 6809370
0A | 04 |  | 1020 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828190 | 6809805
0A | 04 |  | 1023 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828129 | 6809805
0A | 04 |  | 1028 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828352 | 6809691
0A | 04 |  | 1029 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828368 | 6809692
0A | 04 |  | 1042 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828433 | 6809332
0A | 04 |  | 1050 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828596 | 6809322
0A | 04 |  | 1055 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828354 | 6809774
0A | 04 |  | 1067 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828347 | 6809373
0A | 04 |  | 1069 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828344 | 6809366
0A | 04 |  | 1074 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828570 | 6809606
0A | 04 |  | 1135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828363 | 6809410
0A | 04 |  | 1142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828359 | 6809816
0A | 04 |  | 1147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828153 | 6809760
0A | 04 |  | 1148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828167 | 6809761
0A | 04 |  | 1150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828303 | 6809703
0A | 04 |  | 1152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828419 | 6809980
0A | 04 |  | 1153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828450 | 6809985
0A | 04 |  | 1155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828458 | 6809911
0A | 04 |  | 1157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828540 | 6809748
0A | 04 |  | 1158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828559 | 6809745
0A | 04 |  | 1160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828483 | 6809617
0A | 04 |  | 1161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828360 | 6809708
0A | 04 |  | 1162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828353 | 6809696
0A | 04 |  | 1163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828382 | 6809697
0A | 04 |  | 1164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828376 | 6809689
0A | 04 |  | 1166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828342 | 6809662
0A | 04 |  | 1167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828253 | 6809523
0A | 04 |  | 1168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828266 | 6809513
0A | 04 |  | 729 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828437 | 6809666
0A | 04 |  | 760 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828349 | 6809596
0A | 04 |  | 790 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828266 | 6809537
0A | 04 |  | 840 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828439 | 6809772
0A | 04 |  | 888 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828249 | 6809758
0A | 04 |  | 891 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828486 | 6809552
0A | 04 |  | 894 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828486 | 6809549
0A | 04 |  | 1103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828352 | 6809576
0A | 04 |  | 1105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828356 | 6809586
0A | 04 |  | 1199 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828286 | 6809795
0A | 04 |  | 1178 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828521 | 6809617
0A | 04 |  | 1179 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828554 | 6809606
0A | 04 |  | 1184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828540 | 6809630
0A | 04 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 828216 | 6809771
0C | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 827083 | 6807834
0D | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 826994 | 6810456
0D | 04 |  | 588 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 825851 | 6809134
0D | 04 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 824494 | 6811121
ZA | 01 |  | 103 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828581 | 6809874
ZA | 01 |  | 105 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828585 | 6809937
ZA | 01 |  | 104 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828549 | 6809918
ZA | 01 |  | 106 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828639 | 6809889
ZA | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 827484 | 6810555
ZA | 01 |  | 62 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 828551 | 6809914
ZA | 01 |  | 63 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 828629 | 6809901
ZC | 01 |  | 24 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 829962 | 6808949
ZC | 01 |  | 8 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828767 | 6809728
ZC | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 829443 | 6809674
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - AUTRE : PARCELLE MULTI- CONTOURS |  | 828716 | 6809807
ZE | 01 |  | 99 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828141 | 6809248
ZE | 01 |  | 98 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828138 | 6809233
ZE | 01 |  | 101 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828148 | 6809217
ZE | 01 |  | 100 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 828163 | 6809224
ZE | 01 |  | 72 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 828139 | 6809248
ZE | 01 |  | 87 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 828158 | 6809223
ZE | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828147 | 6809208
ZE | 01 |  | 95 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828135 | 6809210
ZI | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 827890 | 6809645
ZI | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828033 | 6809629
ZI | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 826333 | 6809449
ZI | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828030 | 6809752
ZI | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 827135 | 6809243
ZK | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828718 | 6809795
ZK | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828575 | 6809733
ZK | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 828578 | 6809356
ZL | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 829293 | 6811610

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr