## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52332 (VAL-DE-MEUSE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52009 : traité
- 52038 : traité
- 52059 : traité
- 52074 : traité
- 52120 : traité
- 52127 : traité
- 52161 : traité
- 52162 : traité
- 52248 : traité
- 52277 : traité
- 52320 : traité
- 52358 : traité
- 52377 : traité
- 52397 : traité
- 52416 : traité
- 52461 : traité
- 52033 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0F | 01 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.724 | - | 86.4% [5.79]
0F | 02 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.069 | - | 74.2% [5.64]
0G | 01 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.609 | - | 91% [2.95]
0G | 02 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.436 | - | 71.2% [7.9]
0K | 02 | 1940 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.466 | - | 84.4% [3.77]
YB | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.294 | - | 100% [1.13]
YC | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.263 | - | 100% [0.74]
YH | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 100% [0.46]
YI | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.296 | - | 98.9% [1.55]
YK | 01 | 1984 | 2014-06-03 | Développement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.279 | - | 97.2% [2.53]
YL | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.255 | - | 99.1% [1.55]
YM | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.25 | - | 97.9% [2.09]
YN | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.265 | - | 98.5% [2.29]
YO | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.258 | - | 97.9% [1.96]
YP | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.282 | - | 98.9% [1.7]
YS | 01 | 1997 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.089 | - | 96.4% [2.98]
YT | 01 | 1997 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 99% [1.81]
YV | 01 | 1997 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 100% [0.85]
YW | 01 | 1997 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 97.3% [2.98]
YX | 01 | 1997 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.236 | - | 94.7% [8.85]
ZM | 01 | 1976 | 2014-06-03 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.272 | - | 100% [0.78]
ZN | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.275 | - | 100% [0.86]
ZP | 01 | 1976 | 2014-06-03 | Développement Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.315 | - | 100% [1.37]
ZR | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.319 | - | 100% [1.28]
ZS | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.336 | - | 100% [0.78]
ZT | 01 | 1976 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.309 | - | 100% [1.13]
ZY | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.343 | - | 100% [1.28]
1860A | 01 | 1953 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.97 | - | 84.2% [4.81]
1860D | 01 | 1953 | 2014-06-03 | Développement Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.744 | - | 78.8% [8.039999999999999]
186ZA | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.241 | - | 99.4% [1.9]
186ZB | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 98.9% [6.16]
186ZC | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 94.1% [3.25]
186ZD | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 97.6% [3.83]
186ZE | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 99% [2.36]
186ZH | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.218 | - | 99.3% [4.82]
186ZI | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.253 | - | 100% [0.28]
186ZK | 01 | 1988 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 100% [0.82]
2810A | 07 | 1932 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.514 | - | 81.3% [4.81]
281ZA | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 100% [0.66]
281ZB | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 96.8% [4.81]
281ZC | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 95.8% [2.53]
281ZD | 01 | 1984 | 2014-06-03 | Détachement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 100% [0.81]
281ZE | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.218 | - | 100% [0.82]
2830C | 01 | 1965 | 2014-06-03 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.88 | - | 86.1% [6.45]
283YA | 01 | 1984 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 100% [0.68]
283ZA | 01 | 1973 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 100% [1.2]
283ZB | 01 | 1973 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 99.5% [1.95]
283ZC | 01 | 1973 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.18 | - | 100% [0.3]
283ZD | 01 | 1973 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 98.9% [1.95]
283ZE | 01 | 1973 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.234 | - | 100% [0.71]
283ZI | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 98.3% [2.03]
283ZK | 01 | 1986 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 100% [0.35]
3170B | 02 | 1942 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.61 | - | 84.7% [7.03]
3170D | 03 | 1942 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.406 | - | 85.3% [3.46]
3170D | 04 | 1942 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.401 | - | 79.6% [5.75]
3170D | 06 | 1942 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.288 | - | 74.4% [8.369999999999999]
317ZA | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 100% [1.36]
317ZB | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.233 | - | 99.6% [1.77]
317ZC | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 100% [1.18]
317ZD | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 98.4% [2.87]
317ZE | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.123 | - | 98.1% [3.18]
317ZH | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 99% [1.59]
317ZI | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 98.3% [2.87]
317ZK | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 99.4% [1.68]
4100A | 05 | 1949 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.166 | - | 78.1% [6.79]
4100B | 05 | 1949 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.462 | - | 72.4% [4.52]
4100C | 06 | 1949 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.311 | - | 77.5% [7.68]
4100D | 01 | 1949 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.205 | - | 83.8% [10.95]
4100D | 03 | 1949 | 2014-06-03 | Détachement | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.823 | - | 84.7% [4.46]
4100E | 01 | 1949 | 2014-06-03 | Zones incluses | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.381 | - | 75.7% [3.91]
410YB | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 98.2% [6.33]
410YL | 01 | 1984 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.245 | - | 100% [0.41]
410ZA | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.282 | - | 96.9% [6.22]
410ZB | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 96% [2.07]
410ZC | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.291 | - | 99% [2.54]
410ZD | 01 | 1985 | 2014-06-03 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 98.2% [2.07]
410ZE | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 99.1% [2.54]
410ZH | 01 | 1985 | 2014-06-03 | Développement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.233 | - | 99% [1.68]
410ZI | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 98.1% [1.59]
410ZK | 01 | 1985 | 2014-06-03 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 100% [0.56]
410ZL | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.254 | - | 96.3% [2.07]
4170B | 05 | 1946 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.355 | - | 65.7% [10.43]
4170B | 06 | 1946 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.495 | - | 62.5% [8.08]
4170C | 03 | 1946 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.411 | - | 75% [3.05]
4170D | 04 | 1946 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.564 | - | 85.5% [5.52]
417ZA | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 100% [1.36]
417ZB | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 100% [0.49]
417ZC | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 100% [0.7]
417ZD | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 100% [0.81]
417ZE | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.157 | - | 97.7% [3.26]
417ZH | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 97.3% [1.62]
417ZI | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 96.6% [1.77]
417ZK | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 100% [0.67]
417ZL | 01 | 1976 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.264 | - | 100% [1.36]
4180A | 05 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.426 | - | 60.3% [13.95]
4180B | 05 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.202 | - | 65.5% [4.98]
4180B | 06 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.046 | - | 61.2% [9.050000000000001]
4180C | 03 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.484 | - | 83.3% [5.53]
4180C | 04 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.204 | - | 73.2% [7.83]
4180C | 05 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.629 | - | 52.4% [7.21]
4180D | 01 | 1968 | 2014-06-03 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.447 | - | 88.1% [5.46]
418YE | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 78.9% [4.8]
418ZA | 01 | 1985 | 2014-06-03 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 100% [0.78]
418ZB | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 99.2% [1.75]
418ZC | 01 | 1985 | 2014-06-03 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 100% [1.26]
418ZD | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 100% [0.76]
418ZE | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.256 | - | 96.3% [5.26]
418ZH | 01 | 1985 | 2014-06-03 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 100% [0.78]
0E | 02 | 1968 | 2014-06-03 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.298 | - | 66% [3.28]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0F | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885920 | 6769430
0F | 02 |  | 1064 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886498 | 6769574
YI | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 887033 | 6769753
YK | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 887093 | 6769398
YK | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 887557 | 6769470
YL | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886847 | 6769661
ZP | 01 |  | 105 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 885414 | 6770873
ZP | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885463 | 6770399
ZP | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885167 | 6770622
ZP | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885127 | 6770694
ZP | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885195 | 6770550
ZP | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885229 | 6770496
ZP | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 885295 | 6770685
ZR | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885174 | 6770485
ZS | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885361 | 6768848
ZT | 01 |  | 259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886066 | 6769158
ZT | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885419 | 6769212
ZT | 01 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885404 | 6769214
ZT | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886496 | 6769344
ZT | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886492 | 6769343
ZT | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 886490 | 6769354
ZT | 01 |  | 248 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 885592 | 6769503
0D | 01 |  | 189 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 882751 | 6769309
0D | 01 |  | 90 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 882807 | 6769356
0D | 01 |  | 110 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 883070 | 6769356
0D | 01 |  | 197 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 882959 | 6769275
0D | 01 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 882745 | 6769336
0D | 01 |  | 206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 882759 | 6769333
0D | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 882799 | 6769352
0D | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 882958 | 6769274
ZH | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 882918 | 6769267
0A | 07 |  | 461 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 891131 | 6771352
0A | 07 | 2014 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 891096 | 6771345
ZD | 01 |  | 49 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 889823 | 6771013
ZD | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 891013 | 6770839
ZD | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 891024 | 6771227
ZD | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 889822 | 6771008
ZA | 01 |  |  |
ZK | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 892847 | 6771373
0E | 01 |  | 145 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 888855 | 6770883
0E | 01 |  | 369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888630 | 6770420
0E | 01 |  | 368 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888591 | 6770578
0E | 01 |  | 366 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888627 | 6770569
0E | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 888890 | 6770908
ZH | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888700 | 6770805
ZH | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888702 | 6770811
ZH | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 888704 | 6770815
ZH | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 889034 | 6769239
ZL | 01 |  | 22 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 887901 | 6770915
ZC | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 894561 | 6774277
ZC | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 894301 | 6773826
ZE | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 894369 | 6773722

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr