## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52353 (NOGENT)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52248 : traité
- 52271 : traité
- 52295 : traité
- 52305 : traité
- 52319 : traité
- 52352 : traité
- 52396 : traité
- 52459 : traité
- 52461 : traité
- 52488 : traité
- 52518 : traité
- 52541 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1955 | 2008-03-31 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=7.893 (*) | - | 95.3% [13.42]
0C | 01 | 1955 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.132 | - | 88.8% [15.6]
0C | 02 | 1955 | 2008-01-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.756 | - | 71% [9.85]
0D | 02 | 1955 | 2008-03-31 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.968 | - | 91.1% [20.67]
0D | 03 | 1955 | 2008-01-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.027 | - | 82.2% [19.03]
AB | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.317 | - | 81.8% [3.15]
AC | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.256 | - | 97.5% [2.18]
AD | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.552 | - | 93.3% [2.13]
AE | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.099 | - | 96.6% [1.23]
AH | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.727 | - | 85.7% [4.36]
AI | 01 | 1955 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.805 | - | 95.7% [5.39]
AK | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.67 | - | 82.4% [4.78]
AL | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.89 | - | 89.3% [2.6]
AM | 01 | 1955 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Indéterminée | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.679 | - | 93.1% [3.75]
AN | 01 | 1993 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.084 | - | 97.8% [0.95]
AO | 01 | 1993 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.098 | - | 94.2% [1.99]
AP | 01 | 1993 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.095 | - | 100% [0.46]
YA | 01 | 1987 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 98.9% [2.8]
YB | 01 | 1987 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 99.1% [2.3]
ZA | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.147 | - | 98.9% [1.75]
ZB | 01 | 1985 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 94.9% [3.56]
ZC | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.136 | - | 100% [0.53]
ZD | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 98.4% [1.9]
ZE | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 98.5% [1.48]
ZH | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 95.7% [1.99]
ZI | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 97.1% [3.25]
ZK | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 100% [0.17]
ZL | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 100% [0.52]
ZM | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 98.6% [1.54]
ZN | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.14 | - | 100% [0.41]
ZO | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 98.5% [2.8]
ZP | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 100% [0.5]
1760B | 01 | 1964 | 2008-01-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.11 | - | 84% [7.75]
1760C | 01 | 1964 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.211 | - | 89.3% [7.06]
176ZA | 01 | 1985 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 97.8% [3.89]
176ZB | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 91.8% [4.36]
176ZC | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 99% [3.66]
176ZD | 01 | 1985 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 98.7% [1.72]
176ZE | 01 | 1985 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 94.6% [4.04]
176ZH | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 100% [0.83]
176ZI | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.218 | - | 98.3% [4.04]
1910B | 01 | 1970 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.54 | - | 89.4% [5.23]
1910C | 01 | 1970 | 2008-03-31 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.689 | - | 80% [7.28]
191AB | 01 | 1970 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.118 | - | 97.2% [1.7]
191ZA | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 100% [0.78]
191ZB | 01 | 1985 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 95.9% [2.03]
191ZC | 01 | 1985 | 2008-03-31 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 97.5% [3.39]
191ZD | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 100% [1.31]
191ZE | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 100% [0.78]
3610A | 01 | 1960 | 2008-03-31 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.179 | - | 89.8% [5.48]
3610C | 01 | 1960 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.842 | - | 88.2% [9.74]
361AC | 01 | 1960 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 98.6% [4.14]
361AI | 01 | 1960 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 97% [1.77]
361ZA | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 97.9% [2.44]
361ZB | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 98.8% [4.14]
361ZC | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 97.5% [3.36]
361ZD | 01 | 1989 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 97.6% [3.55]
361ZE | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 100% [1.26]
361ZH | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 100% [1.36]
361ZI | 01 | 1989 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 100% [0.47]
361ZK | 01 | 1989 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 98.1% [3.36]
0A | 01 | 1955 | 2008-01-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=5.744 (*) | - | 82% [6.99]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 934 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873114 | 6774917
0A | 01 |  | 935 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873110 | 6774915
0A | 01 |  | 932 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873113 | 6774925
0A | 01 |  | 929 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873107 | 6774918
0A | 01 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873115 | 6774921
0A | 01 |  | 931 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873128 | 6774923
0D | 03 |  | 214 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874161 | 6770487
0D | 03 |  | 212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874167 | 6770485
0D | 03 |  | 210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874160 | 6770480
AB | 01 |  | 40 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 874884 | 6772866
AB | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874697 | 6772711
AB | 01 |  | 659 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875063 | 6772998
AB | 01 |  | 660 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875091 | 6772963
AB | 01 |  | 661 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875060 | 6772939
AC | 01 |  | 196 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874713 | 6772498
AC | 01 |  | 786 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874971 | 6772497
AC | 01 |  | 839 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874772 | 6772689
AC | 01 |  | 935 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874919 | 6772366
AC | 01 |  | 960 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874972 | 6772621
AC | 01 |  | 1077 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874680 | 6772196
AC | 01 |  | 1145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874785 | 6772218
AC | 01 |  | 1158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874522 | 6772264
AC | 01 |  | 1173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874683 | 6772190
AC | 01 |  | 1171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874664 | 6772162
AC | 01 | 2010 |  | DGI - AUTRE : AU DP |  | 875015 | 6772334
AD | 01 |  | 478 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875417 | 6772616
AD | 01 |  | 740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875438 | 6772311
AD | 01 |  | 723 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875494 | 6772486
AE | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875058 | 6771884
AE | 01 |  | 267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875245 | 6772166
AE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 875070 | 6772149
AH | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874494 | 6772175
AH | 01 |  | 361 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874423 | 6772194
AK | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874112 | 6772071
AK | 01 |  | 330 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874064 | 6771992
AK | 01 |  | 340 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874152 | 6772034
AL | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873897 | 6771837
AL | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873873 | 6771850
AL | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873886 | 6771841
AL | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873824 | 6771872
AL | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873832 | 6771869
AL | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873840 | 6771866
AL | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873847 | 6771863
AL | 01 |  | 183 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873854 | 6771861
AL | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873860 | 6771858
AM | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872839 | 6773078
AM | 01 |  | 214 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872836 | 6773083
AM | 01 |  | 215 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872839 | 6773067
AM | 01 |  | 218 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872848 | 6773078
AM | 01 |  | 213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872841 | 6773081
AO | 01 |  | 268 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 874563 | 6773326
AO | 01 |  | 267 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 874576 | 6773325
AO | 01 |  | 266 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 874593 | 6773323
AO | 01 |  | 265 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 874609 | 6773324
AO | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874721 | 6773176
AO | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874850 | 6773144
AO | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 874852 | 6773232
AO | 01 |  | 216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875174 | 6773439
AO | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 874706 | 6773172
AP | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875343 | 6773557
AP | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875299 | 6773564
AP | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875312 | 6772788
AP | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875327 | 6772805
ZB | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 872844 | 6773085
ZD | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873545 | 6773296
ZD | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873536 | 6773311
ZD | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873659 | 6773205
ZK | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 876473 | 6774162
ZL | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 875380 | 6773518
ZE | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877587 | 6776413
ZE | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877601 | 6776552
ZE | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877601 | 6776557
ZE | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877516 | 6776260
ZE | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877531 | 6776370
ZE | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877613 | 6776470
ZE | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877587 | 6776562
ZE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 877747 | 6776565
ZH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 877111 | 6775916
ZI | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 877731 | 6777054
AB | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 879855 | 6775458
ZE | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 879268 | 6773748
AI | 01 |  | 231 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 876586 | 6772197
AI | 01 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 876642 | 6772157
ZD | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 877197 | 6771622
ZI | 01 |  | 7 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 876167 | 6771087

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr