## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52432 (ROLAMPONT)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52105 : traité
- 52106 : traité
- 52108 : traité
- 52163 : traité
- 52196 : traité
- 52246 : traité
- 52488 : traité
- 52518 : traité
- 52541 : traité
- 52042 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.531 | - | 86.5% [7.03]
0C | 02 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.621 | - | 89.8% [7.16]
0C | 03 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.099 | - | 84.2% [21.01]
0E | 01 | 1955 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.389 | - | 76.1% [9.48]
0E | 03 | 1955 | 2010-01-20 | Développement Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.053 | - | 90.5% [8.050000000000001]
0F | 02 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.963 | - | 86.5% [14.84]
AB | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.71 | - | 91.3% [7.88]
AC | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.037 | - | 96.4% [1.43]
AD | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.33 | - | 95.3% [1.94]
AE | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.298 | - | 82% [10.44]
AH | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.776 | - | 100% [0.08]
ZB | 01 | 1983 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 92.4% [3.4]
ZC | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 92.3% [6.5]
ZD | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 100% [0.6]
ZE | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 91.4% [8.710000000000001]
ZH | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 96% [3.31]
ZI | 01 | 1983 | 2010-01-20 | Développement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 97.5% [18.37]
ZK | 01 | 1983 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 98% [5.22]
ZL | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 97.4% [20.72]
ZM | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 89.3% [20.72]
ZN | 01 | 1983 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 86.8% [20.88]
ZO | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.148 | - | 94.7% [9.539999999999999]
ZP | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.184 | - | 98.9% [4.77]
ZR | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 99.4% [3.2]
ZS | 01 | 1983 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 99.2% [2.31]
ZT | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.142 | - | 96.1% [3.66]
1110A | 02 | 1965 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.104 | - | 77.4% [11.27]
1110B | 01 | 1965 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.234 | - | 82.9% [7.33]
1110B | 02 | 1965 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.657 | - | 86.5% [12.42]
1110C | 02 | 1965 | 2010-01-20 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.393 | - | 80% [4.79]
1110C | 03 | 1965 | 2010-01-20 | Développement | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.538 | - | 82.5% [3.89]
111ZA | 01 | 1969 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.252 | - | 95.5% [4.2]
111ZB | 01 | 1969 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.269 | - | 100% [0.98]
111ZC | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 94.7% [4.43]
111ZD | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 94.8% [35.78]
111ZE | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 96.4% [40.02]
111ZH | 01 | 1983 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 98.8% [3.45]
111ZI | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 96.1% [3.45]
111ZK | 01 | 1983 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 96.9% [29.52]
2700A | 01 | 1951 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.896 | - | 79.6% [11.13]
2700C | 01 | 1951 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.693 | - | 84.9% [8.01]
2700D | 01 | 1951 | 2010-01-20 | Discontinuités Zones incluses | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.815 | - | 92.1% [14.23]
2700E | 01 | 1951 | 2010-01-20 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.066 | - | 76% [9.529999999999999]
270YA | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.278 | - | 100% [0.6]
270ZA | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 99% [2.87]
270ZB | 01 | 1985 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.16 | - | 97.2% [2.41]
270ZC | 01 | 1985 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.157 | - | 98.7% [1.57]
270ZD | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 97.9% [1.83]
270ZE | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.16 | - | 100% [0.73]
270ZH | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 98.1% [2.27]
270ZI | 01 | 1985 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 98.9% [1.73]
270ZK | 01 | 1985 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 100% [1.34]
270ZL | 01 | 1985 | 2010-01-20 | Zones incluses | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 99.2% [11.77]
4980A | 01 | 1965 | 2010-01-20 | Développement Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.6 | - | 83.8% [16.86]
498ZA | 01 | 1983 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.156 | - | 100% [1.15]
498ZB | 01 | 1983 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 97.4% [2.59]
0A | 01 | 1955 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.757 | - | 86.6% [7.27]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 |  | 1490 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 871061 | 6765594
0C | 02 |  | 2272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871156 | 6763577
0C | 02 |  | 2268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871178 | 6763499
0E | 03 |  | 1164 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869025 | 6763329
0E | 03 |  | 1162 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869095 | 6763396
0E | 03 |  | 1162 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869103 | 6763403
0E | 03 |  | 1381 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869263 | 6764458
0E | 03 |  | 1346 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869975 | 6764356
0E | 03 |  | 1172 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869055 | 6763236
0E | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 869102 | 6763402
AB | 01 |  | 5 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870214 | 6764092
AB | 01 |  | 172 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 870722 | 6763743
AB | 01 |  | 255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871011 | 6763809
AB | 01 |  | 258 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870870 | 6763782
AB | 01 |  | 259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870569 | 6763644
AB | 01 |  | 261 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870665 | 6763882
AB | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870396 | 6763783
AB | 01 |  | 275 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870402 | 6763774
AB | 01 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870429 | 6763731
AB | 01 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870808 | 6763700
AB | 01 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870897 | 6763724
AB | 01 |  | 466 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870367 | 6763957
AB | 01 |  | 459 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870383 | 6763998
AB | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870659 | 6763562
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 870212 | 6764091
AC | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870813 | 6763525
AC | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870825 | 6763567
AD | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870640 | 6763298
AD | 01 |  | 131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870587 | 6763205
AD | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870843 | 6763187
AE | 01 |  | 170 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870578 | 6763306
AE | 01 |  | 302 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870556 | 6763487
AE | 01 |  | 323 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870685 | 6763357
AE | 01 |  | 114 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870734 | 6763368
AH | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870225 | 6763958
AH | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870353 | 6763572
AH | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870355 | 6763568
AH | 01 |  | 202 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870354 | 6763570
AH | 01 |  | 204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870346 | 6763565
AH | 01 |  | 206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870348 | 6763561
AH | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870313 | 6763558
AH | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870314 | 6763570
ZB | 01 |  | 7 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869720 | 6765848
ZI | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 872227 | 6763889
ZM | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870524 | 6761076
ZM | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870034 | 6760995
ZM | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870898 | 6762181
ZN | 01 |  | 139 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870802 | 6762772
ZN | 01 |  | 127 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870572 | 6762641
ZN | 01 |  | 138 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870606 | 6762932
ZR | 01 |  | 6 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 868841 | 6764314
ZS | 01 |  | 64 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 869665 | 6764734
0A | 02 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 876105 | 6763128
0A | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 876034 | 6763247
ZB | 01 |  | 58 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZE | 01 |  | 88 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 876824 | 6764214
0D | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 872713 | 6761646
0E | 01 |  | 373 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 873271 | 6762486
0E | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 873329 | 6762670
ZB | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 873469 | 6763307
ZC | 01 |  | 11 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 873593 | 6762614

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr