métadonnées de produit GEOFLA®

# GEOFLA®

## Métadonnées sur les métadonnées

#### Informations sur les métadonnées

##### Point de contact sur les métadonnées :

- – Organisation

- Nom
- Mél

- – Rôle

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- sav.bd@ign.fr

- pointOfContact

##### Date des métadonnées

2014-10-20

##### Langue des métadonnées

fre

##### Jeu de caractères des métadonnées

utf8

##### Indicateur du fichier de métadonnées

IGNF_GEOFLAr_2-0.xml

### Métadonnées de produit

#### Identification du produit

##### Titre de la ressource

##### Autres titres

GEOFLA®

##### Résumé de la ressource

GEOFLA® est un produit numérique décrivant le découpage administratif de la France métropolitaine, des départements d'outre mer, ou de la collectivité départementale de Mayotte. Il est dérivé de la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) pour sa partie géométrique, et de la Base de Données Administratives pour sa partie descriptive.

##### Etat de la ressource

- onGoing

##### Type de représentation spatiale

vector

##### Type de la ressource

series

##### Nom du niveau hiérarchique

Produit

##### Identifiant de la ressource

- – code

#####

IGNF_GEOFLAr_2-0

##### Langue de la ressource

fre

##### Catégorie du sujet

boundaries

##### Ensemble de mots-clés :

- – Mot-clé (1)
- – Type de mots-clés
- – Citation du thésaurus :

- Titre du thésaurus utilisé
- Date de création
- Edition

#####

- Unités administratives
- non renseigné

- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
- 2008-06-01
- non renseigné

##### Ensemble de mots-clés :

- – Mot-clé (1)
- – Type de mots-clés
- – Citation du thésaurus :

- Titre du thésaurus utilisé
- Date de création
- Edition

#####

- unités administratives
- theme

- non renseigné
- non renseigné
- non renseigné

##### Etendue géographique (1) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- -5.151
- 9.570
- 41.324
- 51.099

- France métropolitaine

##### Etendue géographique (2) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- -61.239
- -60.800
- 14.379
- 14.889

- Martinique

##### Etendue géographique (3) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- -61.820
- -60.992
- 15.822
- 16.524

- Guadeloupe

##### Etendue géographique (4) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- -54.612
- -51.609
- 2.101
- 5.758

- Guyane

##### Etendue géographique (5) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- 45.008
- 45.310
- -13.015
- -12.627

- Mayotte

##### Etendue géographique (6) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- 55.207
- 55.847
- -21.400
- -20.862

- Réunion

##### Date de référence :

- – Date
- – Type de date

#####

- 2008-01-01
- publication

##### Edition des données d´origine:

- – Edition
- – Date

#####

- 1.2

##### Résolution spatiale :

- – Echelle équivalente

#####

- 1000000

##### Organisation responsable de la ressource :

- – Organisation

- Nom
- Mél

- – Rôle

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- sav.bd@ign.fr

- pointOfContact

#### Informations de distribution du produit

##### Localisateur de la ressource

http://www.ign.fr/

http://www.geoportail.fr/

http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DL_vecteur.pdf

##### Format de distribution des données(1)

- – Nom
- – Version

#####

- Shapefile
- 1.0

##### Format de distribution des données(2)

- – Nom
- – Version

#####

- MapInfo
- 4.5

##### Format de distribution des données(3)

- – Nom
- – Version

#####

- Geoconcept50
- 5.0

##### Distributeur de la ressource :

- – Nom
- – adresse mail
- – rôle joué

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- sav.bd@ign.fr
- distributor

#### Informations sur la qualité du produit

##### Relevé généalogique de la ressource

Lors de la constitution de GEOFLA®, la géométrie, issue de la BD CARTO®, est simplifiée par suppression et répartition des points intermédiaires. Les propriétés de cette opération de "généralisation" sont les suivantes : - la topologie et les relations de voisinage entre les communes, les cantons, les arrondissements et les départements sont conservées ; - les sommets du graphe des limites communales, cantonales, d'arrondissements et départementales ne sont pas déplacés ; - entre une limite généralisée de la classe Limites (communales, cantonales, d'arrondissements et départementales)

##### Source de la ressource

- – Description

#####

- GEOFLA® est dérivé de la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) pour sa partie géométrique, et de la Base de Données Administratives pour sa partie descriptive

- – Echelle

- non renseigné

#### Contraintes d´accès et d´utilisation du produit

##### Contraintes légales :

- – Limitation
- – Contrainte d´accès
- – Contrainte d´usage

#####

- Base de données soumise aux conditions de la licence ouverte Etalab
- license

##### Contraintes de sécurité :

- – Limitation
- – Niveau de classification

#####

- Aucune contrainte
- unclassified

#### Informations de maintenance du produit

##### Fréquence de mise à jour

annually

##### Note sur la maintenance

- Mise à jour annuelle.

#### Informations sur les systèmes de référence du produit

##### Informations sur le système de référence (1)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGF93 Lambert 93 et NGF-IGN 1969

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#RGF93LAMB93.IGN69

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (2)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGF93 Lambert 93 et NGF-IGN 1978

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#RGF93LAMB93.IGN78C

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (3)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- WGS84 UTM Nord fuseau 20 et IGN 1987 (MARTINIQUE)

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#WGS84UTM20.MART87

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (4)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- WGS84 UTM Nord fuseau 20 et IGN 1988 (GUADELOUPE)

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#WGS84UTM20.GUAD88

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (5)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGFG95 UTM Nord f.22 et NIVELLEMENT GENERAL DE GUYANE (NGG) 1977

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#RGFG95UTM22.GUYA77

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (6)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGR92 UTM 40 Sud et IGN 1989 (REUNION)

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#RGR92UTM40S.REUN89

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

##### Informations sur le système de référence (7)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGM04 UTM Sud fuseau 38 et SHOM 1953 (MAYOTTE)

- http://librairies.ign.fr/geoportail/resources/IGNF.xml#RGM04UTM38S.MAYO53

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

#### Informations sur la représentation spatiale du produit

##### Niveau topologique

- – Code

#####

- geometryOnly

Métadonnées de découverte
  les métadonnées de découverte constituent les métadonnées fondamentales en ce sens qu´elles interviennent dans les mécanismes de recherche et qu´elles touchent intimement à l´identification de la ressource. Ce groupe coïncide avec la vue découverte du profil français.

Métadonnées essentielles
  les métadonnées essentielles permettent d´en savoir plus sur la ressource. Ce groupe coïncide avec la vue essentielle du profil français.

Métadonnées spécifiques
  les métadonnées spécifiques complétent les métadonnées de découverte et essentielles pour répondre à des besoins exprimés par des clients de l´IGN.