métadonnées de lot ROUTE500r_1 traitement du 2021-05-04

"http://www.isotc211.org/2005/gmx"

# ROUTE500r_1 traitement du 2021-05-04

## Métadonnées sur les métadonnées

#### Informations sur les métadonnées

##### Point de contact sur les métadonnées :

- – Organisation

- Nom
- Mél

- – Rôle

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- contact.geoservices@ign.fr

- point de contact pour la ressource

##### Date des métadonnées

unclassified

2021-05-04

²

##### Langue des métadonnées

fre

##### Jeu de caractères des métadonnées

utf8

##### Indicateur du fichier de métadonnées

IGNF_ROUTE500r_1_SHP_LAMB93_FR.xml

### Métadonnées de lot

#### Identification du lot

##### Titre de la ressource

##### Autres titres

ROUTE500r_1 traitement du 2021-05-04

non renseigné

##### Résumé de la ressource

La base de données ROUTE 500® contient l'intégralité du réseau routier classé caractérisé par un certain nombre de propriétés et complété par les éléments du réseau routier secondaire permettant la desserte des 36600 chefs-lieux de communes et des principales infrastructures de transport.

##### Etat de la ressource

- en cours de mise à jour

##### Type de représentation spatiale

données vectorielles

##### Type de la ressource

lot de données

##### Nom du niveau hiérarchique

Lot

##### Identifiant de la ressource

- – code

#####

IGNF_ROUTE500r_1_SHP_LAMB93_FR

##### Langue de la ressource

fre

##### Catégorie du sujet

faune et flore

limites administratives

cartographie

hydrographie terrestre

réseaux de transport

##### Ensemble de mots-clés :

- – Mot-clé (1)
- – Type de mots-clés
- – Citation du thésaurus :

- Titre du thésaurus utilisé
- Date de création
- Edition

#####

- Réseaux de transport
- non renseigné

- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
- 2008-06-01
- non renseigné

##### Ensemble de mots-clés :

- – Mot-clé (1)
- – Mot-clé (2)
- – Mot-clé (3)
- – Mot-clé (4)
- – Mot-clé (5)
- – Mot-clé (6)
- – Type de mots-clés
- – Citation du thésaurus :

- Titre du thésaurus utilisé
- Date de création
- Edition

#####

- géographie
- transport
- hydrographie
- occupation des terres
- réseaux de transport
- unités administratives
- theme

- non renseigné
- non renseigné
- non renseigné

##### Etendue géographique (1) :

- – Rectangle englobant :

- Longitude Ouest
- Longitude Est
- Latitude Sud
- Latitude Nord

- – Libellé

#####

- -4.15
- 10.70
- 41.31
- 50.80

- Extraction - Commande : dpsg2021-05-00013

##### Date de référence :

- – Date
- – Type de date

#####

- 2021-05-04
- date identifiant la création de la ressource

##### Edition des données d´origine:

- – Edition
- – Date

#####

- 121
- 2021-05-04

##### Résolution spatiale :

- – Echelle équivalente

#####

- 250000

##### Organisation responsable de la ressource :

- – Organisation

- Nom
- Mél

- – Rôle

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- contact.geoservices@ign.fr

- point de contact pour la ressource

#### Informations de distribution du lot

##### Localisateur de la ressource

http://www.ign.fr/

http://www.geoportail.fr/

##### Format de distribution des données(1)

- – Nom
- – Version

#####

- Shapefile
- 1.0

##### Distributeur de la ressource :

- – Nom
- – adresse mail
- – rôle joué

#####

- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
- contact.geoservices@ign.fr
- point de contact pour la ressource

#### Informations sur la qualité du lot

##### Relevé généalogique de la ressource

Une nouvelle édition de ROUTE 500® est réalisée chaque année par dérivation à partir de la BD CARTO®.

##### Source de la ressource

- – Description

#####

- non renseigné

- – Echelle

- non renseigné

#### Contraintes d´accés et d´utilisation du lot

##### Contraintes légales :

- – Limitation
- – Contrainte d´accès
- – Contrainte d´usage

#####

- Base de données soumise aux conditions générales d'utilisation des fichiers IGN
- licence

##### Contraintes de sécurité :

- – Limitation
- – Niveau de classification

#####

- Aucune contrainte
- ouvert à tous

#### Informations de maintenance du lot

##### Fréquence de mise à jour

annually

##### Note sur la maintenance

- Actualité de un an pour le réseau autoroutier, le réseau national, les voies express, les autres tronçons du réseau vert et les contournements et traversées des agglomérations de 200 000 habitants et plus ; deux ans pour les modifications du réseau départemental principal ; deux ans pour les chefs-lieux de communes et les aérodromes. Pour les autres informations de ROUTE 500® : un an pour les limites départementales ; deux ans pour le réseau ferré.

#### Informations sur les systèmes de référence du lot

##### Informations sur le système de référence (1)

- – Code

- href

- – Espace de nommage

#####

- RGF93 Lambert 93

- https://registre.ign.fr/ign/IGNF/IGNF.xml#LAMB93

- urn:ogc:def:crs:IGNF:1.1

#### Informations sur la représentation spatiale du lot

##### Niveau topologique

- – Code

#####

- fullPlanarGraph

Métadonnées de découverte
  les métadonnées de découverte constituent les métadonnées fondamentales en ce sens qu´elles interviennent dans les mécanismes de recherche et qu´elles touchent intimement à l´identification de la ressource. Ce groupe coïncide avec la vue découverte du profil français.

Métadonnées essentielles
  les métadonnées essentielles permettent d´en savoir plus sur la ressource. Ce groupe coïncide avec la vue essentielle du profil français.

Métadonnées spécifiques
  les métadonnées spécifiques complétent les métadonnées de découverte et essentielles pour répondre à des besoins exprimés par des clients de l´IGN.